О внесении изменений в постановление 
мэра г. Тольятти от 02.10.2002 г. № 116-1/п 
“Об утверждении Порядка целевого бюджетного субсидирования 
затрат на коммунальные услуги, потребляемые населением, проживающим 
в домах всех форм собственности, оборудованных общедомовыми узлами коммерческого учета” (в редакции постановления мэра 
г. Тольятти от 28.06.2004 г. № 76-1/п)

В целях упорядочения оплаты за горячее водоснабжение населением, проживающим в домах, оборудованных узлами коммерческого учета, а также обеспечения содержания и ремонта общего имущества в домах ТСЖ, ЖСК, руководствуясь Уставом 
г. Тольятти,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра г. Тольятти от 02.10.2002 г. № 116-1/п “Об утверждении Порядка целевого бюджетного субсидирования затрат на коммунальные услуги, потребляемые населением, проживающим в домах всех форм собственности, оборудованных общедомовыми узлами коммерческого учета”:
1.1. В преамбуле Приложения № 1 к постановлению слова «Действие настоящего Порядка распространяется на целевое бюджетное финансирование ТСЖ, ЖСК ЖК, ТСЖ ВСК и других организаций, созданных для управления кондоминиумами в соответствии с ФЗ РФ №72-ФЗ от 15.06.96 г. «О товариществах собственников жилья» заменить словами «Действие настоящего Порядка распространяется на целевое бюджетное финансирование ТСЖ, ЖСК и других видов объединений собственников жилья в соответствии с Жилищным кодексом РФ, введенным в действие 01.03.2005 г.».
1.2. Приложение № 1 к Порядку целевого бюджетного субсидирования затрат на коммунальные услуги, потребляемые населением, проживающим в домах всех форм собственности, оборудованных общедомовыми узлами коммерческого учета изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ренца Н.А.

Мэр 											 Н.Д. Уткин

Приложение № 1
к Порядку целевого бюджетного
субсидирования затрат
на коммунальные услуги,
потребляемые населением,
проживающим в домах всех форм
собственности, оборудованных
общедомовыми узлами
коммерческого учета

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУММЫ БЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ПО ТЕПЛО-,
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ДОМОВ,
ОСНАЩЕННЫХ УЗЛАМИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

(в ред. Постановления мэра г. Тольятти от 28.06.2004 N 76-1/п)

I. Исходные данные для расчета:
1. Общая площадь квартир, м2
2. Жилая площадь, м2
3. Сверхнормативная площадь, м2
4. Численность зарегистрированных жильцов, чел.
5. Численность фактически проживающих, чел.
II. Расчет субсидий из бюджета на коммунальные услуги (без учета предоставленных льгот).
Субсидия из бюджета на коммунальные услуги рассчитывается следующим образом:

БСку = БСт + БСв + БСс, где

БСку - субсидия из бюджета на коммунальные услуги, руб.;
БСт - субсидия из бюджета на теплоэнергию для отопления и ГВС, руб.;
БСв - субсидия из бюджета на водопотребление, руб.;
БСс - субсидия их бюджета на водоотведение, руб.

Субсидия из бюджета представляется за фактически потребленные услуги на основании представленных счетов-фактур о потреблении коммунальных услуг по каждой статье отдельно.
Для подтверждения объемных показателей фактического потребления (показания счетчиков) представляются копии отчетов о потребленных коммунальных услугах с пометкой соответствующей энергоснабжающей организации о принятии отчета.
В случае, если в связи с разницей тарифов снабжающих организаций доходная часть от населения за жилищно-коммунальные услуги (рассчитываемая в соответствии со ставками, установленными действующим постановлением мэра об оплате жилья и коммунальных услуг в целом по городу) не покрывает доли платежей населения, установленной вышеуказанным постановлением, то бюджетная субсидия рассчитывается как разница между принятыми расходами и доходами от населения, т.е. по методике, действующей для домов, не оснащенных приборами учета.

а) Расчет субсидии на теплоэнергию для отопления и ГВС
расчет нормативного расхода теплоэнергии на отопление:

Qотопл = S х Nотопл, где

S - общая площадь в пределах утвержденной нормы, кв. м;
Nотопл - норматив расхода тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади, Гкал.
Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1м2 общей площади для жилых помещений зданий в кирпичном и блочном исполнении в отопительный период согласно утвержденному постановлением мэра на соответствующий период среднегодовому нормативу 0,216 Гкал/м2 (0,018 х 12мес.) с учетом среднемесячной температуры наружного воздуха (СниП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика»), а именно
-	в январе – 0,0423 Гкал/м2;
-	в феврале – 0,0411Гкал/м2;
-	в марте – 0,0319Гкал/м2;
-	в апреле – 0,0164Гкал/м2;
-	в октябре – 0,0185Гкал/м2;
-	в ноябре – 0,0293Гкал/м2;
-	в декабре – 0,0370Гкал/м2.
Итого первую часть отопительного периода (с января по апрель) принимать 0,1317Гкал/м2, вторую часть отопительного периода (с октября по декабрь) принимать 0,0848 Гкал/м2
Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1м2 общей площади для жилых помещений зданий в монолитном исполнении в отопительный период согласно утвержденному постановлением мэра на соответствующий период среднегодовому нормативу 0,36Гкал/м2 (0,03 х 12мес.) с учетом среднемесячной температуры наружного воздуха (СниП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»), а именно
-	в январе – 0,0705 Гкал/м2;
-	в феврале – 0,0685Гкал/м2;
-	в марте – 0,0533Гкал/м2;
-	в апреле – 0,0280Гкал/м2;
-	в октябре – 0,0309Гкал/м2;
-	в ноябре – 0,0479Гкал/м2;
-	в декабре – 0,0617Гкал/м2.»
Итого первую часть отопительного периода (с января по апрель) принимать 0,2203 Гкал/м2, вторую часть отопительного периода (с октября по декабрь) принимать 0,1405 Гкал/м2.

Расчет нормативного расхода теплоэнергии на горячее водоснабжение (ГВС):

Qгвс = Ч х Nгвс, где

Ч - численность проживающих, человек;
Nгвс - норматив расхода теплоэнергии на подогрев воды при централизованном ГВС на 1 человека в месяц, Гкал
Норматив тепловой энергии на подогрев воды при централизованном ГВС устанавливается постановлением мэра на соответствующий период.

Расчет нормативного расхода теплоэнергии на отопление и ГВС:

Qнорм = Qотопл + Qгвс.

Для открытой системы водоснабжения добавляется расчет нормативного расхода ХОВ: 

Vхов   = Ч * NХОВ, где

Ч – численность проживающих, чел.
NХОВ – норматив расхода холодной воды для нужд ГВС (ХОВ) на 1 человека в месяц, м3;
   Vхов – нормативное потребление ХОВ, м3

Расчет затрат на теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) при фактическом потреблении теплоэнергии меньше нормативного:

Зт/э = Qфакт х Тт/э, где

Зт/э - затраты на теплоэнергию для отопления и подогрева воды при централизованном ГВС, руб.;
Qфакт - фактическое потребление теплоэнергии для отопления и подогрева воды при централизованном ГВС, Гкал;
Тт/э - тариф на теплоэнергию соответствующего поставщика (с учетом НДС), руб./Гкал.

для открытой системы водоснабжения добавляются затраты на ХОВ:
 
Зхов =  Vхов.факт *  Тхов, где
	
Зхов – затраты на ХОВ, руб;
Vхов.факт – фактическое потребление ХОВ, м3;
Тхов – тариф на ХОВ (с учетом НДС), руб./м3

Расчет субсидий на теплоэнергию для отопления и ГВС при фактическом потреблении теплоэнергии меньше нормативного:

БСт = Зт/э х (100% - плановая доля платежей населения в покрытие затрат на предоставление ЖКУ в целом по городу, установленная постановлением мэра на соответствующий период), где

БС - бюджетная субсидия на теплоэнергию для нужд отопления и ГВС, руб.;
Зт/э - фактические затраты на теплоэнергию для отопления и подогрева воды при централизованном ГВС, руб.

Расчет субсидии на ХОВ для открытой системы водоснабжения при фактическом потреблении ХОВ меньше нормативного:

БСхов = Зхов * (100% - плановая доля платежей населения в покрытие затрат на предоставление ЖКУ в целом по городу, установленная Постановлением мэра на соответствующий период), где
  БСхов - - бюджетная субсидия на ХОВ, руб.;
Зхов – фактические затраты на ХОВ , руб.

Расчет субсидий на теплоэнергию для отопления и ГВС при фактическом потреблении теплоэнергии больше нормативного:

БСт = Знорм х (100% - плановая доля платежей населения в покрытие затрат на предоставление ЖКУ в целом по городу, установленная постановлением мэра на соответствующий период), где

Знорм - затраты на теплоэнергию для отопления и подогрева воды при централизованном ГВС, рассчитанные по формуле:

Знорм = Qнорм х Тпост.

Расчет субсидии на ХОВ для открытой системы водоснабжения при фактическом потреблении ХОВ больше нормативного:

БСхов = Зхов.норм * (100% - плановая доля платежей населения в покрытие затрат на предоставление ЖКУ в целом по городу, установленная Постановлением мэра на соответствующий период),
где Зхов.норм – затраты на ХОВ в пределах нормативного потребления, утвержденного Постановлением мэра на соответствующий период.

б) Расчет субсидий на водопотребление и водоотведение
расчет нормативного расхода воды:

    Vв     = Ч х Vхвс + гвс, где
      норм

Ч - численность проживающих (по данным паспортного стола), чел;
Vхвс + гвс - норматив потребления воды для ХВС и ГВС в месяц на 1 человека, м3.
Расчет затрат на водопотребление для ХВС и ГВС при фактическом потреблении меньше нормативного:

    Зв = Vв     х Тв, где
           факт

Зв - затраты на водопотребление для ХВС и ГВС, руб.;
    Vв     - фактическое водопотребление для ХВС и ГВС, м3;
      факт
Тв - тариф на воду соответствующего поставщика (с учетом НДС), руб./м3.
Расчет субсидий на водопотребление для ХВС и ГВС при фактическом потреблении меньше нормативного:

БСв = Зв х (100% - плановая доля платежей населения в покрытие затрат на предоставление ЖКУ в целом по городу, установленная постановлением мэра на соответствующий период), где

БСв - бюджетная субсидия на водопотребление для ХВС и ГВС, руб.;
Зв - затраты на водопотребление для ХВС и ГВС, руб.;
Расчет субсидий на водопотребление для ХВС и ГВС при фактическом потреблении больше нормативного:

    БСв = Зв     х (100% -  плановая  доля  платежей  населения  в
            норм
покрытие  затрат  на  предоставление   ЖКУ  в  целом  по   городу,
установленная постановлением мэра на соответствующий период), где

    Зв    = Vв     х Тв
      норм    норм

    Vв     - нормативный расход воды для ХВС и ГВС, м3.
      норм

По водоотведению:
расчет нормативного расхода стоков:

    V с     = Ч х Vхвс + гвс, где
       норм

Ч - численность проживающих (по данным паспортного стола), чел;
Vхвс + гвс - норматив потребления воды для ХВС и ГВС в месяц на 1 человека, м3.
Расчет субсидий на стоки при фактическом водоотведении меньше нормативного:

    БСс = Зс     х (100% -  плановая  доля  платежей  населения  в
            факт
покрытие  затрат  на  предоставление   ЖКУ  в  целом  по   городу,
установленная Постановлением мэра на соответствующий период), где

БСс - бюджетная субсидия на водоотведение (стоки), руб.;
    Зс     - фактические затраты на водоотведение, руб.;
      факт
Фактические затраты на водоотведение рассчитываются по формуле:

    Зс     = Vс     х Тс, где
      факт     факт

    Vс     - фактический объем стоков, м3;
      факт
Тс - тариф на водоотведение соответствующего поставщика (с НДС), руб./м3.
Расчет субсидий на стоки при фактическом водопотреблении больше нормативного:

    БСс = Зс     х (100% -  плановая  доля  платежей  населения  в
            норм
покрытие  затрат  на  предоставление   ЖКУ  в  целом  по   городу,
установленная Постановлением мэра на соответствующий период), где

    Зс     - затраты  на  водоотведение  в  пределах  нормативного
      норм
расхода, рассчитанные по формуле:

    Зс     = Vс     х Тс,
      норм     норм

    Vс     - нормативный расход стоков;
      норм
Тс - тариф на водоотведение соответствующего поставщика (с НДС), руб./м3.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Ренца Н.А.

Мэр                                                                                                       Н.Д. Уткин