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Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Тольятти Самарской области
(далее – Нормативы)
[bookmark: _Toc216878830]Раздел I. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Тольятти Самарской области
Подраздел 1. Общие положения
1. Настоящие Нормативы определяют совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования городского округа Тольятти, документации по планировке территории.
2. Настоящие Нормативы также рекомендуются к применению при подготовке правил землепользования и застройки для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи30 ГрК РФ)
3. Настоящие Нормативы в соответствии со статьей 29.2 ГрК РФ устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
4. Обеспеченность населения объектами – это количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей.
5. Территориальная доступность – это пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. Территориальная доступность рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.
6. В настоящих Нормативах выделяется пешеходная и транспортная доступность:
пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению, возможность использования показателя пешеходной доступности вне общественных пространств населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования, рекомендуется обосновывать отдельно;
транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.
7. Совокупность расчётных показателей, устанавливаемая настоящими Нормативами, ориентирована на достижение целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441, Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 31,  государственными программами Самарской области.
8. Районирование территории настоящими Нормативами не предусмотрено. В отдельных случаях показатели дифференцируются для различных видов административно-территориального деления.
9. При разработке местных нормативов градостроительного проектирования для муниципальных образований, в составе которых имеются населённые пункты и их части, признанные в установленном порядке историческими поселениями регионального значения, имеющими особое значение для истории и культуры Самарской области, необходимо учитывать особенности архитектурно-планировочной организации таких населённых пунктов.
10. Для населённых пунктов и их частей, признанных в установленном порядке историческими поселениями регионального значения, имеющими особое значение для истории и культуры Самарской области, установленные настоящими Нормативами значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и (или) местного значения могут быть увеличены при соблюдении следующих условий: 
объект регионального и (или) местного значения, либо зона максимально допустимого уровня территориальной доступности такого объекта полностью или частично расположены в границах территории исторического поселения;
соблюдение установленных настоящими Нормативами значений предельных максимально допустимых уровней территориальной доступности объектов регионального и (или) местного значения приведёт к нарушению предмета охраны исторического поселения.
11. Увеличение предельного значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и (или) местногозначения в случаях, указанных в пункте 10 настоящих Нормативов, не может превышать величину 100 процентов (50 процентов для объектов образования).
12. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципальных образований, в составе которых имеются населённые пункты и их части, признанные в установленном порядке историческими поселениями регионального значения, имеющими особое значение для истории и культуры Самарской области, допускается устанавливать расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области транспорта и автомобильных дорог в части парковок легковыхавтомобилей, велосипедов и средств индивидуальной мобильности, отличные от установленных настоящими Нормативами, при невозможности их обеспечить без ущерба для сохранности исторического наследия и характеристик исторической среды таких населённых пунктов. 
13. При упоминании функциональных зон генерального плана в настоящих Нормативах приводится код объекта по пункту 133.1 раздела XIV.1 Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденныхприказом Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10.
14. Термины и определения в настоящих Нормативах применяются в действующей редакции.
15. [bookmark: _Toc214015751]Используемые сокращения приведены в пункте 48.

[bookmark: _Toc214015772]Подраздел 2. Перечень предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Самарской области объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
16. Нормируемые значения показателей объектов местного значения городского округа установлены в таблицах 1 – 17. 
[bookmark: _Toc214015764]Образование
Таблица 1. ОМЗ городского округа в области образования
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Дошкольные образовательные организации
	число мест на 1000 жит., ед.
	59
	радиус доступнос-ти, метры 
	500

	2
	Общеобразовательные организации
	число мест на 1000 жит., ед.
	110
	радиус доступнос-ти, метры
	500

	3
	Организации дополнительного образования детей
	общее число мест на программах доп. обр. детей на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, ед.,
	75
	пеш. доступ., мин.
	30

	
	
	в т.ч. число мест на программах допобра-зованияреализу-емых на базе школ, % от общего количества мест в г.н.п.
	45
	
	

	4
	Детские школы искусств
	общее число мест на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет, ед.
	12
	пеш. доступ., мин.
	30

	5
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	количество объектов на каждые 5,0 тыс. детей
	1, но не менее 1 на муници-пальное образова-ние
	-
	не устанавли-вается


Примечания
1. В условиях стеснённой городской застройки допускается увеличить радиус доступности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования до 800 метров. Под стеснённой городской застройкой здесь понимается размещение объекта (образовательной организации или жилого дома) в сложившейся городской застройке, при котором невозможно разместить объект без изменения планировочных параметров имеющихся объектов капитального строительства.   
2. Детские школы искусств – организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств. 
3. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.


17. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Л к
СП 42.13330.2026.
18. Требования к размещению и территории дошкольных образовательных организаций определяется СП 2.4.3648-20 и
СП 252.1325800.2016.
19. Требования к размещению и территории общеобразовательных организаций определяется СП 2.4.3648-20 и СП 251.1325800.2016.
20. Размещение организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, их наименование и мощность следует определять в соответствие с Реестром организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Самарской области или по запросу в уполномоченном органе местного самоуправления. Потребность в площадях земельных участков для таких объектов принимается в соответствии с приложением Л к
СП 42.13330.2026.
21. При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований размещение объектов местного значения городского округа в области образования, их наименование и мощность следует определять в соответствие с муниципальными программами, а при их отсутствии и на период после окончания срока их действия – по расчёту в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в местной администрации.
[bookmark: _Toc214015769]Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Таблица 2. ОМЗ городского округа в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	-
	не устанавли-ваются
	радиус пешеход-ной доступ-ности, м от жилых домов
	100

	2
	Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов 
	площадь участка стоянки, га
	см.
прим. 2
	-
	не устанавли-ваются


Примечания
1. Количество контейнеров и (или) специальных площадок для сбора ТКО принимается по схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, составляемой на основании положений части 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
2. Площадь земельных участков стоянок специального транспорта определяется в приложении Ж СП 42.13330.2026.
3. Объекты в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов определяются в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

22. Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте.
[bookmark: _Toc214015768]Поддержка сельскохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства
Таблица 3. ОМЗ городского округа в области поддержки сельскохозяйственного производства, развития малого и среднего предпринимательства
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Рынки сельскохозяйственной продукции вдоль автодорог местного значения
	ед.
	1 на муници-пальное образова-ние
	не установлен
	не установ-лен

	2
	Обеспеченность субъектов малого и среднего предпринимательства производственными территориями
	% территории индуст-риальных (промыш-ленных) парков
	20
	трансп. доступ-ность, мин.
	30


Примечания
1. Размещение рынков сельскохозяйственной продукции вдоль автодорог местного значения необходимо согласовывать с организациями, эксплуатирующими соответствующие автодороги.
2. Под индустриальным парком понимается совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, указанных в пункте 40 настоящих Нормативов.

[bookmark: _Toc214015770]Захоронение и ритуальные услуги
Таблица  4. ОМЗ городского округа в области захоронения и ритуальных услуг 
	№
п/п
	Наименование объекта нормирования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Кладбище традиционного захоронения
	га/1000 чел.
	0,24, но не более 40 га на объект
	-
	не устанавли-ваются


Примечания 
1. Расчет потребной площади кладбища проводить в соответствии с МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».
2. При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.

23. Размер предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения умершего, устанавливается органом местного самоуправления, размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га.
[bookmark: _Toc214015771][bookmark: _Toc214015773]Иные области, необходимые в связи с решением вопросов местного значения
Таблица 5. ОМЗ городского округа в иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения
	№
п/п
	Наименование объекта нормирования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
	кол-во объектов
	1 на муници-пальное образова-ние
	-
	не устанавли-ваются

	2
	Муниципальный архив
	кол-во объектов
	1 на муници-пальное образова-ние
	-
	не устанавли-ваются


Примечание – Требования к участковому пункту полиции устанавливаются Приложением № 3 к Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной Приказом МВД России от 29.03.2019 № 205

24. Оборудование помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Транспорт и автомобильные дороги
Таблица 6. ОМЗ городского округа в области транспорта и автомобильных дорог
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Доля автомобильных дорог в границах городских округов с твёрдым покрытием 
	процент от общей протяжён-ности автодорог
	80
к 2030г.
	-
	не устанавли-вается

	2
	Уровень автомобилизации населения по планируемым этапам реализации градостроительной документации:
	авт./1000 жит.
	
	-
	не устанавли-вается

	
	к 2035 г.:
	
	355
	
	

	
	к 2045 г.:
	
	380
	
	

	3
	Плотность магистральной улично-дорожной сети в пределах городского населенного пункта:
	
	
	-
	не устанавли-вается

	
	в жилой зоне (701010100), зоне застройки индивидуальными жилыми домами (701010101), зоне застройки малоэтажными жилыми домами (701010102)
	км/кв. км
	1,40
	
	

	
	в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), зоне застройки многоэтажными жилыми домами (701010104)
	км/кв. км
	4,00
	
	

	
	в общественно-деловых зонах (701010300), многофункциональной общественно-деловой зоне (701010301), зоне специализированной общественной застройки (701010302)
	км/кв. км
	6,50
	
	

	
	в зоне смешанной и общественно-деловой застройки (701010200)
	км/кв. км
	4,75
	
	

	4
	Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании
	кол-во объектов в границах муници-пальног образова-ния
	1
	-
	не устанавли-вается

	5
	Плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), застройки многоэтажными жилыми домами (701010104), многофункциональных общественно-деловых зонах (701010301), зонах специализированной общественной застройки (701010302)
	км/кв. км
	2,00
	м
	500

	6
	Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта:
	
	
	
	

	
	автобусов, троллейбусов, трамваев
	кол-во остановок на каждые 600 м протяжён-ности сети, ед. 
	
	
	

	
	в жилых зонах (701010100), зонах застройки индивидуальными жилыми домами (701010101), зонах застройки малоэтажными жилыми домами (701010102)
	
	1
	м
	700

	
	в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), многоэтажными жилыми домами (701010104), 
	
	1
	м
	400

	
	в многофункциональных общественно-деловых зонах (701010301), зонах специализированной общественной застройки (701010302), смешанной и общественно-деловой застройки (701010200), общественно-деловых зонах (701010300)
	
	1
	м
	400

	
	в прочих функциональных зонах, а также в незастроенной части населённого пункта и за его границами
	
	в соответст-вии с ПКРТИ, ПОДД, картой маршрута
	-
	не устанавли-вается

	
	экспресс-автобусов, скоростного трамвая
	
	
	
	

	
	в городской застройке
	кол-во остановок на каждые 1200 м протяжён-ности сети, ед.
	1
	-
	не устанавли-вается

	
	в незастроенной части населённого пункта и за его границами
	
	в соответст-вии с ПКРТИ, ПОДД, картой маршрута
	-
	не устанавли-вается

	
	метрополитена, городских железных дорог
	кол-во остановок (станций)
	в соответст-вии с ПКРТИ, ПОДД, картой маршрута
	-
	не устанавли-вается

	7
	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
	ед. площадок на 1 маршрут
	1 
(см. прим. 4)
	-
	не устанавли-вается

	8
	Обеспеченность остановками школьных автобусов
	кол-во остановок
	в соответст-вии с утверждён-ным маршрутом
	м
	500 



Примечания
1. Для отдельных объектов нормируется расстояние кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом: предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв.м и более, проходные промышленных и коммунально-складских предприятий в производственных и коммунально-складских зонах – 400 м; поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан, терминалы внешнего транспорта – 300 м; объекты массового посещения – 250 м; главные входы объектов массового посещения в зонах массового отдыха и спорта – 800 м.
2. Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта может быть увеличена или уменьшена, в случае, если это обосновано в ПКРТИ или КСОДД.
3. Допускается совмещать площадки для межрейсового отстоя транспорта при низкой интенсивности движения. 
4. Расчётная ширина улиц и дорог в красных линиях в отношении территорий исторических поселений допускается принимать в размере исторически сложившейся ширины.





Таблица 7. ОМЗ городского округа в области транспорта и автомобильных дорог в части парковок легковых автомобилей, велосипедов и средств индивидуальной мобильности
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Парковки легковых автомобилей, велосипедов и СИМ на стоянках автомобилей, велосипедов и СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон:

	1.1
	многоквартирные дома
	кол-во мест хранения личного автотранс-порта жителей
	в соотв. с пунктом 25 настоящих Нормати-вов
	метров
	в соотв. с пунктом 26 настоящих Нормативов

	
	
	кол-во машино-мест на гостевых стоянках, предназна-ченные для посетите-лей на 1000 кв.м. общей площади квартир
	0,9
	метров
	100

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ на 1 квартиру
	0,7
	метров
	100

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест на гостевых стоянках для велосипе-дов и СИМ на 1 квартиру
	0,1
	метров
	100

	1.2
	индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки
	кол-во мест хранения личного автотранс-порта жителей 
	в соотв. с пунктом 27 настоящих Нормати-вов
	метров
	в соотв. с пунктом 28 настоящих Нормативов

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ на 1 дом
	1 (в пределах участка жилого дома)
	метров
	не нормируется

	1.3
	учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления
	кол-во машино-мест
	1 на 220 кв. м общей площади
	м
	500

	
	
	кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 220 кв. м общей площади
	м
	100

	1.4
	административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций
	кол-во машино-мест
	1 на 120 кв. м общей площади
	м
	500

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 120 кв. м общей
площади
	м
	100

	1.5
	коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний
	кол-во машино-мест
	1 на 60 кв. м общей площади
	м
	500

	
	
	кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 60 кв. м общей площади
	м
	100

	1.6
	банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений с операционными залами
	кол-во машино-мест
	1 на 35 кв. м общей площади
	м
	300

	
	
	кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	3 на 70 кв. м общей площади
	м
	100

	1.7
	банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений без операционных залов
	кол-во машино-мест
	1 на 60 кв. м общей площади
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 60 кв. м общей площади
	м
	100

	1.8
	зданий и комплексов многофункциональных
	кол-во машино-мест
	по СП 160.1325800
	-
	по СП 160.1325800

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	
	м
	100

	1.9
	общественных помещений с гибким функциональным назначением
	кол-во машино-мест
	1 на 60 кв. м расчётной площади
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 60 кв. м расчётной
площади
	м
	100

	1.10
	зданий судов общей юрисдикции
	кол-во машино-мест
	по СП 152.13330
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 100 кв. м площади
	м
	100

	1.11
	зданий и сооружений следственных органов
	кол-во машино-мест
	по СП 228.1325800
	-
	по СП 160.1325800

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 100 кв. м площади
	м
	100

	1.12
	зданий общеобразовательных организаций
	кол-во машино-мест
	1 на 8 сотрудников организа-ции, занятых в максималь-ную смену
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	10 на 100 
учащихся
	м
	100

	1.13
	зданий дошкольных организаций
	кол-во машино-мест
	1 на 8 сотрудни-ков организа-ции, занятых в макси-мальную смену
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	
	м
	100

	1.14
	образовательных организаций, реализующих программы высшего образования
	кол-во машино-мест
	1 на 4 сотруд-ника, работаю-щих в макс. смену + 1 на 10 студентов, занятых в макси-мальную смену
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	40 на 100 
учащихся
	м
	100

	1.15
	профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций искусств городского значения
	кол-во машино-мест
	1 на 3 сотруд-ника, работаю-щих в макс. смену
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	40 на 100 
учащихся
	м
	100

	1.16
	центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых
	кол-во машино-мест
	1 на 25 кв. мобщей площади
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	20 на 100 
учащихся
	м
	100

	1.17
	научно-исследовательских и проектных институтов
	кол-во машино-мест
	1 на 170 кв. м общей площади
	м
	500

	
	
	кол-во 
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ 
	2 на 170 кв. м общей площади
	м
	100

	1.18
	производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон
	кол-во машино-мест
	1 на 8 сотрудни-ков, работаю-щих в смежных сменах
	м
	500

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 8 сотрудни-ков, работаю-щих в смежных сменах
	м
	100

	1.19
	объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	кол-во машино-мест
	1 на 50 кв. м расчётной площади
	м
	500

	
	
	кол-во парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	3 на 50 кв. мрасчётной
площади
	м
	100

	1.20
	специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	кол-во машино-мест
	1 на 70 кв. м расчётной площади
	м
	500

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 70 кв. м
площади
	м
	100

	1.21
	рынков универсальных и непродовольственных
	кол-во машино-мест
	1 на 40 кв. м общей площади
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 40 кв. м общей площади
	м
	100

	1.22
	рынков продовольственных и сельскохозяйственных
	кол-во машино-мест
	1 на 50 кв. м общей площади
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 50 кв. м
общей площади
	м
	100

	1.23
	предприятий общественного питания периодического спроса (ресторанов и кафе)
	кол-во машино-мест
	1 на 5 посадоч-ных мест 
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 5 посадоч-ных мест
	м
	100

	1.24
	бань
	кол-во машино-мест
	1 на 6 посетите-лей
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 6 посетите-лей
	м
	100

	1.25
	ателье, фотосалонов, салонов-парикмахерских, салонов красоты, соляриев, салонов моды, свадебных салонов
	кол-во машино-мест
	1 на 15 кв. м общей площади
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ велосипедов и СИМ
	2 на 15 кв. м общей площади
	м
	100

	1.26
	салонов ритуальных услуг
	кол-во машино-мест
	1 на 25 кв. м общей площади
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 25 кв. м общей площади
	м
	100

	1.27
	химчисток, прачечных, ремонтных мастерских, специализированных центров по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	кол-во машино-мест
	1 на 1 рабочее место приём-щика
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 1 рабочее 
место приём-щика
	м
	100

	1.28
	гостиниц
	кол-во машино-мест
	по СП 257.1325800
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 20 мест
	м
	100

	1.29
	выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов
	кол-во машино-мест
	1 на 8 единовре-менных посетите-лей
	м
	500

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 8 
единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	1.30
	театрально-зрелищные здания
	кол-во машино-мест
	по СП 309.1325800
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 20 мест
	м
	100

	1.31
	центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе
	кол-во машино-мест
	1 на 8 постоян-ных мест
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 8 постоян-ных мест
	м
	100

	1.32
	объектов религиозных конфессий
	кол-во машино-мест
	1 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	1.33
	досугово-развлекательных учреждений: развлекательных центров, дискотек, залов игровых автоматов, ночных клубов, бильярдных, боулингов
	кол-во машино-мест
	1 на 7 единовре-менных посетите-лей
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 7 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	1.34
	зданий и помещений медицинских организаций
	кол-во машино-мест
	по СП 158.13330
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	10 на 100 посетите-лей в смену
	м
	100

	1.35
	спортивных комплексов и стадионов с трибунами
	кол-во машино-мест
	1 на 30 мест на трибунах
	м
	500

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 30 мест на трибунах
	м
	100

	1.36
	оздоровительных комплексов (фитнес-клубов, ФОКов, спортивных и тренажерных залов) общей площадью менее 1000 кв. м
	кол-во машино-мест
	1 на 40 кв. м расчётной площади
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 40 кв. м расчётной площади
	м
	100

	1.37
	то же, общей площадью 1000 кв. м и более
	кол-во машино-мест
	1 на 55 кв. м расчётной площади
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 55 кв. м расчётной площади
	м
	100

	1.38
	муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания с залами менее 2000 кв. м
	кол-во машино-мест
	1 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	1.39
	то же, с залами 2000 кв. ми более
	кол-во машино-мест
	1 на 7 единовре-менных посетите-лей
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 7 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	1.40
	специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	кол-во машино-мест
	1 на 4 единовре-менных посетите-лей
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 8 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	1.41
	аквапарков, бассейнов, катков с поверхностью льда более 3000 кв. м
	кол-во машино-мест
	1 на 7 единовре-менных посетите-лей
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 7 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	2
	Парковки легковых автомобилей, велосипедов и СИМ на стоянках автомобилей, велосипедов и СИМ, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, в том числе:

	2.1.
	пляжей и парков в зонах отдыха
	кол-во машино-мест
	1 на 5 единовре-менных посетите-лей
	м
	500

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 5 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	2.2
	лесопарков и заповедников
	кол-во машино-мест
	1 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	500

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	2.3
	баз кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.)
	кол-во машино-мест
	1 на 5 единовре-менных посетите-лей
	м
	800

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 5 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	2.4
	береговых баз маломерного флота
	кол-во машино-мест
	1 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	2.5
	домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз
	кол-во машино-мест
	1 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	400

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 единовре-менных посетите-лей
	м
	100

	2.6
	предприятий общественного питания и торговли в пределах рекреационных зон
	мест
	1 на 10 мест в залах или единовре-менных посетите-лей и персонала
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 мест в залах
	м
	100

	3
	Парковки легковых автомобилей, велосипедов и СИМ на стоянках автомобилей, велосипедов и СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах производственных, коммунально-складских зон и зон инженерной и транспортной инфраструктур:

	3.1
	объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	кол-во машино-мест
	1 на 10 сотрудни-ков, работаю-щих в смежных сменах
	м
	500

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 10 сотрудни-ков, работаю-щих в смежных сменах
	м
	100

	3.2
	магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	кол-во машино-мест
	1 на 35 кв. м расчётной площади
	м
	500

	
	
	кол-вопарковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 35 кв. м расчётной площади
	м
	100

	3.3
	железнодорожных вокзалов
	кол-во машино-мест
	1 на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	м
	300

	
	
	кол-вопарковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	не нормиру-ется
	м
	100

	3.4
	автовокзалов, автостанций
	кол-во машино-мест
	1 на 15 пассажи-ров в час пик
	м
	300

	
	
	кол-во  
парковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 20 
пассажи-ров в час пик в пригород-ном сообщении
	м
	100

	3.5
	аэровокзалов 
	кол-во машино-мест
	1 на 8 пассажи-ров в час пик
	м
	300

	
	
	кол-вопарковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	не нормиру-ется
	м
	100

	3.6
	речных портов
	кол-во машино-мест
	1 на 9 пассажи-ров в час пик
	м
	300

	
	
	кол-вопарковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	не нормиру-ется
	м
	100

	3.7
	исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы
	кол-во машино-мест
	по СП 308.1325800
	м
	400

	
	
	кол-вопарковоч-ных мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 сотрудни-ков, работаю-щих в смежных сменах
	м
	100


Примечания
1. Рекомендуется размещение велосипедов и СИМ на местах постоянного хранения в специально отведенных помещениях в многоквартирных домах, крытых стоянках и специальных гаражах для велосипедов и СИМ.
2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон указан как максимальное расстояние от парковки до объекта, при котором она установлена.
3. При расчёте парковок количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложениюБ СП 54.13330.2022, допускается уменьшать на 15%.
4. При расчёте необходимого числа парковок в городах необходимо учитывать «Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации», одобренные Протоколом Научно-технического совета открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» от 25.04.2017 №2 и Межведомственным Координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ – Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» от 05.10.2017.
5. Допускается совмещение использования машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей для зданий и сооружений различного функционального назначения при обосновании разделения во времени в течение суток или дней недели пикового спроса на паркование легковых автомобилей посетителями зданий и сооружений различного функционального назначения.
6. Количество парковочных мест для МГН и минимальные расстояния для организации доступа к ним следует принимать по СП 59.13330.2020.
7. При расчёте мест парковки велосипедов и СИМ общее количество мест для парковки не может быть менее четырёх.
8. Инфраструктуру для велосипедов и СИМ необходимо формировать и оборудовать в соответствии с разделом 9 СП 396.1325800.2018. Размещение велостоянок и стоянок СИМ следует предусматривать у объектов массового посещения, станций СВТ, на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах, при условии обеспечения пропускной способности. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов.
9. Минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами, на стоянках автомобилей должно составлять не менее 5% общего числа мест на такой стоянке.
10. При зданиях общеобразовательных организаций необходимо в дополнение к указанным выше местам парковки организовывать парковку для посадки/высадки детей, которых доставляют к месту учёбы на автомобиле. Указанную парковку необходимо размещать согласно СП 251.1325800.

[bookmark: _Toc214015774]25. Количество мест для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, определяется по формуле [1]:
		[1],
	где: 
	F – количество мест для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, ед.;
	Σ ж.ф. – суммарная общая площадь квартир на рассчитываемой территории, кв.м;
	k – расчётная жилищная обеспеченность, кв.м/чел., принимаемая по таблице 10 настоящих Нормативов. 
26. Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, нормируется следующим образом:
	не менее 70% от полученного расчётом количества мест хранения должно располагаться в границах земельного участка, занятого многоквартирным домом, в том числе в самом доме;
	не более 30% от полученного расчётом количества мест хранения допускается размещать на расстоянии не более 300 метров от границ земельного участка многоквартирного домав городских населённых пунктах Самарско-Тольяттинской агломерации.
27. Для домов блокированной застройки, индивидуальных жилых домов расчёт мест для хранения автотранспорта, принадлежащего жителям, осуществляется исходя из соотношения 1 место на 1 дом блокированной застройки или 1 индивидуальный жилой дом.
28. Максимально допустимый уровень территориальной доступности мест для хранения личного автотранспорта жителей домов блокированной застройки, индивидуальных жилых домов, нормируется следующим образом:
	для домов блокированной застройки: в границах участка дома блокированной застройки, либо в самом доме, либо за пределами участка на расстоянии не более 50 метров от границы;
	для индивидуальных жилых домов: места хранения должны располагаться в границах приусадебного участка, либо в самом доме, либо за пределами такого участка на расстоянии не более 20 метров от границы.
29. Сведения о земельных участках, на которых предусматривается хранение личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, в том числе их кадастровые номера, площадь и местоположение включаются в состав документации по планировке территории.
Культура и искусство
Таблица 8. ОМЗ городского округа в области культуры
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Общедоступная библиотека городского округа 
	кол-во объектов, ед. 
	16
	-
	не устанавли-вается

	2
	Детская библиотека городского округа
	кол-во объектов, ед.
	6
	-
	не устанавли-вается

	3
	Краеведческий музей городского округа 
	кол-во объектов, ед. 
	1
	-
	не устанавли-вается

	4
	Художественный музей городского округа
	кол-во объектов, ед. 
	1
	-
	не устанавли-вается

	5
	Тематический музей городского округа
	кол-во объектов, ед. 
	4
	-
	не устанавли-вается

	6
	Театр драматический городского округа
	кол-во объектов, ед. 
	2
	-
	не устанавли-вается

	7
	Театр юного зрителя городского округа
	кол-во объектов, ед. 
	1
	-
	не устанавли-вается

	8
	Театр кукол городского округа
	кол-во объектов, ед. 
	1
	-
	не устанавли-вается

	9
	Цирковая площадка
	кол-во объектов, ед. 
	1
	-
	не устанавли-вается

	10
	Учреждение клубного типа городского округа 
	кол-во объектов, ед. 
	8
	-
	не устанавли-вается

	11
	Парк культуры и отдыха городского округа
	кол-во объектов, ед. 
	1
	-
	не устанавли-вается

	12
	Кинотеатр, кинозал, центр воспроизведения аудиовизуального контента городского округа
	кол-во объектов, ед. 
	1
	-
	не устанавли-вается


Примечания
1. В целях обеспечения доступности рекомендуется предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.
2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц может подразумевать в том числе их укрупнение (присоединение), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.
3. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, путем размещения точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Указанный доступ рекомендуется обеспечивать независимо от количества жителей в населенных пунктах, в том числе на базе существующих организаций культуры и на бесплатной основе. 
4. В части обслуживания музеями за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении, пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, Государственного каталога Российской Федерации.
5. При определении норм необходимых подвидов театров могут учитываться потребности населения в жанрах театрального искусства, возрастные особенности зрительской аудитории, наличие учебного заведения, выпускающего соответствующих исполнителей. 
6. В городских округах с населением более 100 тыс.чел. рекомендуется создать специально оборудованную цирковую площадку или цирковой коллектив на базе действующего объекта культуры.
7. При подсчете нормативной обеспеченности в качестве 1 сетевой единицы учреждения клубного типа может приниматься учреждение, расположенное в специализированном помещении и способное оказывать весь перечень услуг, допустимых действующим законодательством.
8. Мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зон рекреационного назначения в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории.
9. За сетевую единицу в части размещения кинотеатров, кинозалов, центр воспроизведения аудиовизуального контента принимаются площадки кинопоказа, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном помещении.При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры.

[bookmark: _Toc214015775]Физическая культура и спорт
Таблица 9. ОМЗ городского округа в области физической культуры и спорта
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измере-ния
	показатели

	1
	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности (ЕПСнорм)
	чел. на 1000 жит.
	122
	-
	- 

	2
	Стадионы с трибунами менее 1500 мест городского округа
	кол-во на городской округ 
	1
	транс-портная на обществ.транс-порте, мин.
	 30


	3
	Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями городского округа
	га на 1000 жит.
	0,7
	-
	-

	4
	Плоскостные спортсооружения городского округа
	кол-во на 100,0 тыс. жит. 
	110
	-
	не устанавли-вается

	5
	Спортивные залы общего пользования городского округа
	кол-во на 100,0 тыс. жит. 
	59
	радиус пеш. доступ-ности, метры
	1000

	
	
	кв.м площади пола на 1000 жит.
	60
	
	

	6
	Бассейны крытые и открытые общего пользования городского округа
	кол-во на 20,0 тыс. жит. 
	1
	транс-портная на обществ.транс-порте, мин.
	30


	
	
	кв.м общего зеркала воды
	20
	
	

	7
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	кол-во на 100,0 тыс. жит.
	227
	радиус пеш. доступ-ности, метры
	1000

	8
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности городского округа
	кв.м общей площади на 1000 жит.
	70
	радиус пеш. доступ-ности, метры
	1000

	9
	Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров (воркаут)
	-
	-
	радиус пеш. доступ-ности, метры
	1000


Примечания
1. В качестве объекта физической культуры и спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При подготовке генерального плана городского округа в состав территории, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями, включается суммарная площадь земельных участков, занятых объектами физической культуры и спорта, в т.ч. крупными плоскостными сооружениями, независимо от того, к какой функциональной зоне они отнесены. 
3. Для города Тольятти должны соблюдаться следующие соотношения:
а) не менее 35% территории, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями, должно приходиться на объекты, обслуживающие жилые районы, а не на объекты общегородского значения;
б) не менее 50% суммарной площади спортивных залов должно приходиться на объекты, обслуживающие жилые районы, а не на объекты общегородского значения;
в) не менее 45% суммарного зеркала воды бассейнов должно приходиться на объекты, обслуживающие жилые районы, а не на объекты общегородского значения. 
4. При расчёте суммарной площади зеркала воды бассейнов в неё не включаются бассейны, выполняющие рекреационные функции, в том числе бассейны аквапарков, бань и т.п. объектов.
5. Номенклатуру объектов спортивной инфраструктуры, рекомендуемых для размещения на территории населенных пунктов различной численности см. таблицу 28.
6. При расчёте потребности в помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности показатели существующих и планируемых объектов такого типа, находящихся в частной собственности, не учитываются.

30. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из ЕПС. ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации – на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649.
31. При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности Самарской области, муниципальных образований, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных сооружений объектов образования с учётом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях. 
32.  Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
33. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
34. Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2026, или в ином количестве принимается органами местного самоуправления или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.
35. Решения о создании на территории городского округа объектов физической культуры и спорта местного значения, относящихся к видам объектов регионального значения, органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений
от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
36. При подготовке документов территориального планирования городских округов размещение объектов местного значения городского округа в области физической культуры и спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными и муниципальными программами, а на период после окончания срока их действия – по расчёту в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в администрации округа.
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Таблица 10. ОМЗ городского округа в области создания условий для жилищного строительства
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Усреднённая жилищная обеспеченность:
	
	
	
	

	
	на период до 2030 года
	кв.м на 1 жит.
	33,0
	-
	-

	
	на период с 2031 по 2036 год
	кв.м на 1 жит.
	38,0
	-
	-

	
	на период после 2036 года
	кв.м на 1 жит.
	40,0
	-
	-

	2
	Расчётная жилищная обеспеченность
	кв. м на 1 жит.
	38,0
	-
	-

	3
	Обеспеченность населения элементами
придомовой территории:
	
	
	
	

	
	детскими игровыми площадками
	кв.м на 1 жит.
	0,4, но не менее 20 
кв.м на площадку
	-
	в пределах участка многоквар-тирного дома

	
	площадками отдыха взрослого населения
	кв.м на 1 жит.
	0,1, но не менее 10 
кв.м на площадку
	-
	в пределах участка многоквар-тирного дома

	
	придомовыми зелеными насаждениями 
	кв.м на 1 жит.
	3,0, но не менее 20 
кв.м
	-
	в пределах участка многоквар-тирного дома

	4
	Обеспеченность населения элементами благоустройства жилого микрорайона:
	
	
	
	

	
	площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	кв.м на 1 жит.
	0,4, но не менее 20 
кв.м на площадку
	м
	100

	
	площадками для занятий физкультурой взрослого населения
	кв. м на 1 жит.
	0,5, но не менее 100 кв.м на площадку
	м
	500

	
	площадками для отдыха взрослого населения
	кв. м на 1 жит.
	0,1 но не менее 10 
кв.м на площадку
	м
	100

	
	площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	кв. м на 1 жит.
	0,03, но не менее 4
кв.м на площадку
	м
	100

	
	площадками для выгула собак
	ед.
	1 на 19,0 тыс. жит.
	м
	1000


Примечания
1. Размещение придомовых площадок нормируется для всех многоквартирных домов вне зависимости от того, в какой функциональной и территориальной зоне они находятся.
2. Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников.

37. Не допускается размещать в сельских населённых пунктах многоквартирные дома высотой выше 4 этажей. Данное положение не относится к жилым домам, разрешение на строительство которых получено до вступления в силу настоящих Нормативов.
38. Характеристики развития территории для центральной, среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды, установленные в СП 532.1325800.2024, СП 533.1325800.2024, СП 534.1325800.2024 соответственно, применяются в случае, если в составе материалов по обоснованию генерального плана муниципального образования содержится обоснование применения данных моделей, а в составе положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления в составе правил землепользования и застройки муниципального образования допускается применение указанных моделей применительно к той или иной части муниципального образования(с указанием границ такой территории), либо ко всей его территории.
39. Центральная модель городской среды с показателями, установленными СП 532.1325800.2024, может применяться к территориям, отнесённым генеральными планами муниципальных образований к зоне застройки многоэтажными (высотными) домами (701010104), зоне смешанной и общественно-деловой застройки (701010200).
40. Среднеэтажная модель городской среды с показателями, установленными СП 534.1325800.2024, может применяться к территориям, отнесённым генеральными планами муниципальных образований к функциональной зоне застройки среденеэтажными домами (701010103).
41. Малоэтажная модель городской среды с показателями, установленными СП 533.1325800.2024, может применяться к территориям, отнесённым генеральными планами муниципальных образований к зоне застройки малоэтажными домами (701010102) и зоне застройки индивидуальными жилыми домами (701010101).
42. В исключительных случаях, для обеспечения планировочного единства и рациональности установления границ элементов планировочной структуры, в состав территорий, к которым применяются положения моделей городской среды, могут быть включены также территории, отнесённые генеральными планами муниципальных образований к многофункциональной общественно-деловой зоне (701010301), зоне специализированной общественной застройки (701010302), зоне исторической застройки (701010303).
43. Количество жителей многоквартирных домов для расчёта обеспеченности населения элементами придомовой территории, благоустройства территории определяется по формуле [2]:
	[2],
где: 
N– количество жителей, чел.;
Σж.ф. – суммарная общая площадь квартир на рассчитываемой территории, кв.м;
k– расчётная жилищная обеспеченность, кв.м/чел., принимаемая по таблице 10 настоящих Нормативов. 
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Таблица 11. ОМЗ городского округа в области массового отдыха населения
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Зоны отдыха (701010602)
	-
	-
	трансп. на обществ. тр-те, мин.
	30

	2
	Озеленение зон отдыха (701010602) в пределах участков объектов отдыха (детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, иных объектов отдыха и туризма)
	кв.м на 1 место в сан.-кур. и оздоровит. учр.
	100
	-
	не устанавли-вается

	3
	Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха
	кв.м на 1 посетителя
	8 (5 для детских пляжей)
	трансп. на обществ. тр-те, мин.
	30

	
	
	пог. м. уреза воды на 1 посетителя
	0,25
	
	


Примечания
1. Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициента одновременной загрузки пляжей в размере 0,2. Для пляжей санаториев и т.п. объектов применяются коэффициенты п. 10.16  СП 42.13330.2026.
2. Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 – 12 кв.м на одного посетителя.
3. Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв.м на одного посетителя.
4. Зона отдыха, отображаемая в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными Приказом Минэкономразвития Российской Федерации
от 09.01.2018 № 10 под кодом 701010602, подразделяется на зону детских оздоровительных учреждений, зону оздоровительно-спортивных лагерей, зону пляжей, зону иных объектов отдыха и туризма (пункт 133.3, подпункт «е» Требований).
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Благоустройство и озеленение территории
Таблица 12. ОМЗ городского округа в области благоустройства и озеленения
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Общегородского значения (всех видов)
	кв.м
на 1 жит.
	см. табл. 13
	пешеход. доступ.,
мин.
	60

	2
	Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Районного значения (всех видов)
	кв.м
на 1 жит.
	см. табл. 13
	пешеход. доступ.,
мин.
	30

	3
	Детские парки
	кв.м
на 1 жит.обслужи-ваемой территории
	0,5
	пешеход. доступ.,
мин.
	45

	4
	Питомники древесных и кустарниковых растений
	кв.м
на 1 жит.
	3 – 5 кв.м на 1 чел.
	-
	не устанавли-вается

	5
	Цветочно-оранжерейные хозяйства
	кв.м
на 1 жит.
	0,4 кв.м на 1 чел.
	
	

	6
	Общественная уборная в местах массового пребывания людей
	кол-во приборов на 1000 жит.
	1
	радиус доступн., 
м
	1000


Примечания
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности озеленёнными территориями регулируется РНГП на основании приказа Минстроя России от 23.04.2025 № 250/пр
«О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
2. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков – 15 (10 – в малых городах), парков планировочных районов – 10, садов жилых районов – 3, скверов –0,5 (для условий реконструкции – не менее 0,1).
3. Площадь детских парков включается в общую площадь озеленённых территорий районного значения.
4. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.
5. При определении необходимого числа общественных уборных учитываются уборные, находящиеся в торговых центрах, магазинах и т.п. общедоступных местах.
6. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимают: для городских парков не более 100 чел./га; для парков зон отдыха не более 70 чел./га; для парков курортов не более 30 чел./га; для лесопарков (лугопарков, гидропарков) не более 10 чел./га; для лесов не более 1-3 чел./га.

44. Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.
45. Дорожно-тропиночную сеть ландшафтно-рекреационных территорий следует формировать с учетом рекреационных нагрузок, функционального назначения и емкости территории. Трассировка дорожно-тропиночной сети проводится по основным путям движения пешеходов и кратчайших расстояний от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и игровых площадок с учетом требований по доступности МГН.
Таблица 13. Показатели площади озеленённых территорий общего пользования
	Озелененные территории общего пользования
	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на одного человека

	
	крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов
	средних городских населенных пунктов
	малых городских населенных пунктов с числен.насел. от 20 до 50 тыс. чел.
	малых городских населенных пунктов с числен.насел. менее 20 тыс. чел.
	сельских населенных пунктов

	Общегородского значения
	10
	7
	8
	10
	12

	Районного         значения
	6
	6
	-
	-
	-



46. Площадь рекреационных территорий общего пользования определяется при подготовке документов территориального планирования посредством суммирования общей площади видов функциональных зон, перечисленных в таблице 14.
Таблица 14. Функциональные зоны, содержащие озеленённые территории общего пользования для расчёта показателей площади озеленённых территорий
	№ п/п
	Наименования по разделу XIV.1 Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

	
	Код функциональной зоны
	Наименование функциональной зоны
	Наименование вида зоны (код значения)
	Наименование справочника, определяющего вид зоны

	1
	701010504
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	Зона для создания защитных лесных насаждений (5)
	FZ_SHSTP

	2
	701010600
	Зоны рекреационного назначения
	-
	

	3
	701010601
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	-

	4
	701010604
	Лесопарковая зона
	-
	-

	5
	701010605
	Зона лесов
	-
	-

	6
	701010606
	Иные рекреационные зоны
	Зона ботанических садов (1)
	FZ_ORECSTP

	
	
	
	Зона зоопарков (2)
	

	
	
	
	Зона лугопарков (3)
	

	
	
	
	Зона тематических парков иных видов (5)
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Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций
Таблица 15. ОМЗ городского округа в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение
	л/с
	по СП 8.13130.2020
	-
	не устанавли-вается

	2
	Аварийно-спасательные службы
	кол-во объектов на городской округ
	1
	км пути по автодоро-гам общего пользова-ния
	60

	3
	Санитарные посты на водных объектах в зонах отдыха и рекреации
	кол-во постов на 2000 отдыхающих
	1
	расстояние от поста до крайней точки обслужи-ваемой террито-рии, м
	500

	4
	Посты спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации
	кол-во постов на 1000 отдыхающих
	2
	расстояние от поста до крайней точки обслужи-ваемой территории и акватории, м
	200

	5
	Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)
	типы и вместимость ЗС ГО
	СП 165.1325800.2014
	радиус сбора укрывае-мых, м
	500 на территори-ях, отнесенных к особой группе по ГО, 1000 – на прочих территори-ях


Примечание 
1. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309
2. В случае, если установлен подвоз укрываемых к ЗС ГО на автомобилях, радиус такого подвоза устанавливается в размере не более 20 км
3. Санитарных постов на водных объектах в зонах отдыха и рекреации должно быть не менее одного.
4. Постов спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации должно быть не менее одного.

47. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309.
[bookmark: _Toc214015781]Инженерное обеспечение территорий
Таблица 16. ОМЗ городского округа в области инженерного обеспечения территорий
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	единица измерения
	показатели

	1
	Продолжительность отопительного сезона для жилых и общественных зданий
	сут.
	по СП 131.13330.2025

	2
	Укрупнённая норма электропотребления
	кВт•ч/год на 1 чел.
	по СП 42.13330.2026

	3
	Использование максимума электрической нагрузки
	ч/год
	по СП 42.13330.2026

	4
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения
	куб. м/год на 1 чел.
	по СП 42-101-2003

	5
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	куб. м/год на 1 чел.
	по СП 42-101-2003

	6
	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн
	л/сут. на 1 жит.
	по СП 31.13330.2021

	7
	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями,
	л/сут. на 1 жит.
	по СП 31.13330.2021

	8
	Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением
	л/сут. на 1 жит.
	по СП 31.13330.2021


Примечания
1. Продолжительность отопительного сезона принимается в соответствии с СП 131.13330.2025
«СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (Таблица 5.1). 
Показатели продолжительности отопительного сезона для жилых и общественных зданий используются при укрупнённом расчёте тепловых нагрузок при подготовке градостроительной документации на основе положений: СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; СП 42.13330.2026
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 60.13330.2020. «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».
2. Укрупненные показатели электропотребления, использования максимума электрической нагрузки принимаются в соответствии с таблицей Л.1 приложения Л к СП 42.13330.2026 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Данные укрупненные показатели учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
3. Норма потребления газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения, а так же норма потребления газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей определяется в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
4. Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, определяется в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
5. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 и технологическим данным.
6. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 – 15 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа.
7. Удельный расход воды на поливку городских зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут
 на 1 жителя. 
8. Расход воды на наружное водоснабжение определяется расчетом в соответствии с таблицей 1
СП 8.13130.2020.
9. Средний суточный объем бытовых сточных вод (куб. м/сутки) определяется по «СП 30.13330.2020.
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

[bookmark: _Toc214015782]Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях городских округов
Таблица 17. ОМЗ городского округа в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях городских округов
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Приюты для животных
	по заданию уполномоченного органа в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев
	-
	не установ-лен
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Подраздел 3. Приложения к основной части
48. В настоящих Нормативах использованы следующие сокращения:
г. – город;
г.н.п. – городской населённый пункт;
гор. – городской;
ГО – гражданская оборона;
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
ЕПС – единая пропускная способность;
жит. – житель;
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
ЗС ГО – защитные сооружения гражданской обороны;
кол-во – количество;
КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения;
МГН – маломобильные группы населения;
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;
мун. – муниципальный;
насел. – население;
н.п. – населённый пункт;
ОМЗ – объект местного значения;
ОРЗ – объект регионального значения;
пгт – посёлок городского типа;
ПКРТИ – проект комплексного развития транспортной инфраструктуры;
ПОДД – проект организации дорожного движения;
пос. – поселение;
Рекомендации-182 – Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденныеПриказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182;
РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;
СВТ – скоростной внеуличный транспорт
СИМ – средство индивидуальной мобильности;
с.н.п. – сельский населённый пункт;
СО – Самарская область;
табл. – таблица;
трансп. – транспортная доступность;
Требования-132н – Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 27.02.2016 № 132н. 
49. При подготовке настоящих Нормативов были использованы следующие нормативные правовые акты:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011
№ 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999
№ 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2019
№ 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них»;
Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
Приказ Минстроя России от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
Приказ Минтранса России от 02.10.2020 № 406 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций»;
Приказ Минэкономразвития России от 14.02.2018 №67
«Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р
«Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494
«Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
Методика расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденная Приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700;
Методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, утвержденные Приказом Минспорта России от 30.12.2021 № 1089;
Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71;
Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденные Приказом Минтруда России от 05.05.2016 № 219;
Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.11.2014
№ 934н;
Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденныеМинобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн;
Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденныеПриказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182;
Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации, одобренные Протоколом Научно-технического совета открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» от 25.04.2017 № 2 и Межведомственным Координационным комитетом проекта
ПРООН/ГЭФ – Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» 05.10.2017;
Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СП 8.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности;
СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;
СП 31.13330.2021.СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СП 42.13330.2026. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
СП 50.13330.2024 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
СП 60.13330.2020. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77;
СП 131.13330.2025. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;
СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;
СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
СП 462.1325800.2019. Здания автовокзалов;
ГОСТ 33062-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса;
ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;
Постановление Правительства Самарской области от 01.09.2025 № 495 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности людей на водных объектах Самарской области;
Приказ Министерства промышленности и торговли Самарской области
от 01.10.2020 № 111-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Самарской области и входящих в ее состав муниципальных образований».
При применении настоящих Нормативов рекомендуется проверять актуальность ссылок на указанные выше нормативные акты.




[bookmark: _Toc214015793]Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
Подраздел 4. Информация о современном состоянии, прогнозе развития городского округа Тольятти Самарской области

Содержание настоящего раздела носит справочно-аналитический характер, составлено на основе открытых источников и не может применяться как часть Нормативов.
[bookmark: _Toc214015794]Город Тольятти - второй по величине город в Самарской области, административный центр Ставропольского района, расположенный на левом берегу реки Волги. 
Тольятти входит в состав Самарско-Тольяттинской агломерации. 
Расстояние от административного центра городского округа Тольятти до областного центра г. Самары составляет 83 км.
Население городского округа Тольятти, по данным на 1 января 2024 года, составило 667,956 тысячи человек.
Территория городского округа Тольятти разделена на районы:
- Автозаводский (численность населения 412,719 тыс. человек)[footnoteRef:2]; [2:  Данные Росстата по состоянию на 1 января 2016 года.] 

- Комсомольский, включающий микрорайоны Федоровка, Новоматюшкино, Поволжский (108,585 тыс. человек);
- Центральный, в состав которого вошёл микрорайон Загородный и микрорайон Портовый (146,652 тыс. человек).

	Таблица 18. Динамика численности населения Самарской области в целом и муниципального образования за 2010 – 2024 гг. по данным демографического ежегодника Самарской области на 1 января соответствующего года 

	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальных образований
	20101)
	20212)
	20223)
	20233)
	2024

	
	
	
	
	
	

	Самарская область
	3 215 532
	3 172 925
	3 164 384
	3 142 683
	3 127 842

	г.о. Тольятти
	719 632
	684 709
	681 963
	674 630
	667 956

	
	
	
	
	
	

	1) По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, по состоянию на 14 октября.

	2) По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, по состоянию на 1 октября 2021 года.

	3) С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

	
	
	
	
	
	

	Рисунок 1. Динамика численности населения Самарской области в целом и муниципального образования за 2010 – 2024 гг. по данным демографического ежегодника Самарской области на 1 января соответствующего года 





Городской округ Тольятти является промышленным центром России и Поволжья. Промышленность - важнейшая составляющая экономического развития городского округа Тольятти. Степень диверсификации промышленного производства определяет уровень экономического развития территории.
Промышленность Тольятти является безусловным лидером Самарской области. В отраслевой структуре промышленного производства Тольятти лидерами являются производство транспортных средств – 60,6%, химическое производство – 22,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,1%. 
Промышленный комплекс городского округа Тольятти формируют преимущественно обрабатывающие предприятия, удельный вес продукции которых в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами составляет более 80%.
В структуре промышленного производства лидерами являются производство транспортных средств – 60,6%, химическое производство – 22,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,1%. Вместе эти отрасли концентрируют более 90% промышленного производства города, производя продукции более чем на 353 млрд. рублей (в 2015 г.).
На территории городского округа производятся такие важные виды продукции как: автомобили легковые, аммиак безводный, удобрения и т.д.
В городском округе насчитывается около 120 крупных и средних промышленных организаций.
Основное градообразующее предприятиегородского округа Тольятти– ОАО «АВТОВАЗ».
Помимо ОАО «АВТОВАЗ» в автомобилестроительный кластер входит значительное число организаций городского округа Тольятти, производящих автомобили, автокомпоненты, а также оказывающих автоуслуги. Крупнейшие из них: ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», ООО ПСА «ВИС-Авто», ООО «Детальстройконструкция», ЗАО «ВАЗинтерСервис», ЗАО «Мотор-Супер» и др.
Химическая отрасль является одной из лидирующих отраслей промышленности городского округа, доля которой в 2014 году   в общем объеме отгруженных товаров составила 20,5%.
Пищевая промышленность городского округа Тольятти представлена производством мясной и колбасной продукции (ООО «Фабрика качества»), молочной продукции (ОАО «Тольяттимолоко»), хлеба и хлебобулочных изделий (ОАО «Тольяттихлеб»), кондитерских изделий (ЗАО КФ «SLASTI»), водки и ликероводочных изделий (ЗАО КШВ «Росинка», ООО «Винзавод «Тольяттинский»), пива и безалкогольных напитков. В городском округе Тольятти насчитывается 12 крупных организаций пищевой промышленности.
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» - «точка роста» инновационной экономики Самарского региона. Площадь составляет более 26 га.
Ключевая задача технопарка - поддержка проектов и компаний в сфере инноваций и высоких технологий на всех стадиях: от идеи до запуска готового продукта на рынок. Специализация Технопарка (кластеры):
- Транспорт и космические разработки.
- Информационные и телекоммуникационные технологии.
- Энергоэффективность и энергосбережение.
- Химия и разработка новых материалов.
- Биотехнология и медицина.
Особая экономическая зона «Тольятти» - это важнейший инвестиционный проект федерального значения, который предлагает крупным российским и иностранным инвесторам исключительные условия для создания и развития бизнеса в России. Площадь ОЭЗ – 660 га
Индустриальный парк «Тольяттисинтез» - специализированная площадка ОАО «СИБУР Холдинг» для размещения производств различной направленности.Управляющей компанией является АО «Тольяттисинтез».
Общая площадь территории индустриального парка – 344,9 га.

Подраздел 5. Обоснование перечня областей нормирования
50. Настоящие Нормативы устанавливают в соответствии с частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения:
объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
объектами благоустройства территории, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
51. Предмет нормирования настоящих Нормативов сформирован в виде перечня областей нормирования путем сопоставления соответствующих положений ГрК РФ и положений федерального законодательства, определяющих полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и представлен в таблицах 19.

Таблица 19. Обоснование перечня областей нормирования объектами местного значения настоящих Нормативов
	№ п/п
	Наименование областей нормирования в соответствии с настоящими Нормативами
	Уровни нормирования, обоснование

	
	
	городские округа

	1
	Транспорт и автомобильные дороги
	п. 5, 7 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК

	2
	Образование
	п. 13 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК

	3
	Культура и искусство
	п. 16, 17 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ

	4
	Физическая культура и спорт
	п. 19 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК

	5
	Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
	п. 8, 28, 29, 32 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ

	6
	Поддержка сельскохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства
	п. 33 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ

	7
	Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
	п. 24 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК

	8
	Захоронение и ритуальные услуги
	п. 23 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ

	9
	Создание условий для жилищного строительства
	п. 6 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ

	10
	Массовый отдых населения
	п. 20 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ

	11
	Благоустройство и озеленение 
	ч. 4 ст. 29.2 ГрК

	12
	Инженерное обеспечение территорий
	п. 4 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК

	13
	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования
	п. 15 ч. 1 ст. 16.1 131-ФЗ

	14
	Иные области, необходимых в связи с решением вопросов местного значения
	п. 9.1, 22 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ


[bookmark: _Toc214015795]Примечание – 131-ФЗ (здесь) – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Подраздел 6. Обоснование значений нормируемых показателей
[bookmark: _Toc214015796]Транспорт и автомобильные дороги
52. Объекты местного значения в области транспорта и автомобильных дорог определяются на основании Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
53. В области транспорта и автомобильных дорог настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 20.
Таблица 20. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области транспорта и автомобильных дорог
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	2
	Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием
	+


	3
	Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием
	+

	4
	Доступность по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах
	+

	5
	Плотность магистральной улично-дорожной сети в пределах городского населенного пункта
	+

	6
	Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании
	+

	7
	Плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах
	+

	8
	Уровень автомобилизации населения
	+

	9
	Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта 
	+

	10
	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок
	+

	11
	Обеспеченность остановками школьных автобусов
	+


Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. 

54. Для автомобильных дорог местного значения в городских округах значение показателя «доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием» принято целевым способом в размере 80 и 60 процентов до 2030 года соответственно. 
55. Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием устанавливается в зависимости от количества жителей в таком населённом пункте для автомобильных дорог местного значения городского округа. Значения показателя определяются целевым способом в соответствии с таблицей 21.
Таблица 21. Показатели доступности населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием местного значения 
	Расчётные сроки документов территориального планирования 
	Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам общего пользования с усовершенствованным покрытием в зависимости от численности жителей, минимальный процент от общей численности населения в каждой группе

	
	менее 10 жит.
	от 10 до 49 жит.
	от 50 до 199 жит.
	от 200 жит.и более

	2030 год
	30
	60
	70
	100

	2045 год
	50
	80
	100
	100




56. Магистральная улично-дорожная сеть – это сеть магистральных улиц и дорог населённого пункта. Плотность магистральной улично-дорожной сети определяется как соотношение суммарной протяжённости всех магистральных улиц и дорог в границах заданной территории и площади этой территории. Показатель плотности магистральной улично-дорожной сети определяется исходя из графической схемы, приведённой на рисунке 2. 

Рисунок 2. Расчётная схема показателя минимальной плотности магистральной улично-дорожной сети для территорий населённых пунктов
[image: ]
а – шаг магистральных улиц населённого пункта для данного типа застройки

На рисунке 2 сеть магистральных улиц, проходящих в меридиональном и широтном направлении с шагом а, образует расчётные «квадраты» со стороной а, являющиеся зоной влияния магистралей широтного и меридионального направления с суммарной длиной 2а. Отсюда показатель плотности магистральной улично-дорожной сети определяется по формуле [3]:
[4],
где:
– это плотность магистральной улично-дорожной сети, км/кв. км;
а – шаг сети магистральных улиц, км
В соответствии с п. 5.2.5 СП 396.1325800.2018, шаг сети магистральных улиц на территориях жилой многоквартирной застройки следует принимать в размере 300 – 500 м. Для расчёта минимальной плотности в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами и зоне застройки многоэтажными жилыми домами примем максимально допустимое значение 500 м.
Шаг сети магистральных улиц на территории, занятой преимущественно индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой, принимается исходя из необходимости соблюдения требований таблицы 1 социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденногораспоряжением Минтранса Российской Федерацииот 31.01.2017 № НА-19-р в размере 1400 м.
Шаг магистральных улиц в общественно-деловых зонах принимается по аналогии по минимальной величине шага магистральных улиц в зонах многоквартирной застройки в размере 300 м.
Подставляя приведённые значения в формулу [3], получим следующие значения :
для жилой многоквартирной застройки среднеэтажными и многоэтажными домами при шаге магистральных улиц 0,5 км – 4,0 км/кв. км;
для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки при шаге магистральных улиц 1,4 км – 1,4 км/кв. км;
для общественно-деловой застройки при шаге магистральных улиц
0,3 км – 6,[6] км/кв. км, примем 6,5 км/кв. км.
Ввиду того, что застройка городов, как правило, характеризуется сложным функциональным использованием, в состав основной части настоящих Нормативов включается также усреднённый показатель плотности для смешанной общественно-жилой застройки городского центра, определяемый на основе показателей плотности сети для многоквартирного жилья и общественно-деловых зон, исходя из того, что до 30% территории городских центров сформирована общественно-деловой застройкой, а 70% – многоквартирной жилой. Значение такого показателя составит 4,75 км/кв. км.
Плотность магистральной улично-дорожной сети нормируется только в городских населённых пунктах. 
57. Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос принимается целевым способом в размере 1 (одной) велосипедной дорожки и (или) велосипедной полосы на муниципальное образование. Выбор типа велосипедной инфраструктуры (велосипедная дорожка или велосипедная полоса) не определяется настоящими Нормативами, и зависит от особенностей застройки, рельефа, финансовых возможностей и иных факторов.
58. Плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах определяется как соотношение суммарной протяжённости всех велосипедных дорожек и велосипедных полос в границах заданной территории и площади этой территории. В настоящих Нормативах принято, что минимальный показатель плотности велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос определяется по той же расчётной схеме, что и плотность магистральных улиц в городском населённом пункте (рис. 2), при этом значениеа принимается равным 1,0 км Такое значение а позволяет обеспечить пешеходную доступность велосипедной дорожки и (или) велосипедной полосы в размере 500 метров и создать комфортные условия пешеходного доступа от мест проживания и работы к объектам велосипедной инфраструктуры. Значение минимальной плотности сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос определяем по аналогии с формулой [3] в размере 2,0 км/кв. км. Минимальная плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах нормируется только применительно к зонам наиболее плотной жилой и общественно-деловой застройки, указанным в основной части настоящих Нормативов. 
59. Уровень автомобилизации населения определяется как отношение автомобилей, находящихся в собственности населения, на 1000 жителей. В настоящих Нормативах уровень автомобилизации населения установлен на основе имеющихся данных учёта автотранспорта территориальным органом ФНС и прогноза изменения уровня автомобилизации на период до 2045 года. 
Средний показатель автомобилизации за тот же период представлен в таблице 22.
Таблица 22. Средние характеристики автопарка в собственности граждан городского округа Тольятти Самарской области в ретроспективе за 2020 – 2024 гг.
	Показатель, ед. изм
	Значения показателей в ретроспективе 
за 2020-2024 гг.
	Среднее значение 
за 2020 – 2024 гг.

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Автомобили легковые, ед.
	212986
	211571
	203892
	206518
	211050
	209203

	Население городского округа на конец года, чел.
	693072
	681963
	674630
	667956
	662683
	676060

	Автомобилизация населения, авт./1000 жит.
	307,3
	310,2
	302,2
	309,1
	318,4
	309,4



В региональных нормативах градостроительного проектирования Самарской области, утвежденными Приказом Министерства градостроительной политики Самарской области № 235-п от 31.03.2026, уровень автомобилизации принят в размере 355 авт./1000 жит. к 2035 году и 380 авт./1000 жит. к 2045 году. 
В соответствии с п.2 Статьи 29.4  Градостроительного  кодекса Российской Федерации в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений. 
С учетом требования п.2 Статьи 29.4  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, уровень автомобилизации муниципального образования принимается в размере 355 авт./1000 жит. к 2035 году и 380 авт./1000 жит. к 2045 году.
60. Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта определяется на основе пункта 8.85
СП 42.13330.2026 в размере не более 600 метров для автобусов, троллейбусов и трамваев как наибольшее значение из приведённых
в п. 8.85. Объектом нормирования является объект местного значения – остановка общественного транспорта, ввиду этого единица измерения – количество остановок на 600 метров протяжённости линии общественного транспорта, которое не должно быть менее 1,0. Территориальная доступность остановочных пунктов общественного транспорта определяется на основании положений таблицы 1 социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденногораспоряжением Минтранса Российской Федерации
от 31.01.2017 № НА-19-р и п. 8.83 СП 42.13330.2026.
Для отдельных объектов нормируется расстояние кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортоми городским наземным электрическим транспортом (см. таблицу 23).
Таблица 23. Рекомендуемое расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (извлечения из социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденногораспоряжением Минтранса Российской Федерации от 31.01.2017
№ НА-19-р и п. 8.83 СП 42.13330.2026) (справочно)
	Наименование объекта
	Максимальное рекомендованное расстояние, м

	Многоквартирный дом
	400

	Индивидуальный жилой дом
	700

	Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более
	400

	Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан
	150

	Терминалы внешнего транспорта
	300



61. Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок определяется целевым способом исходя из соотношения «один маршрут – одна площадка» с допустимым совмещением площадок разных маршрутов при низкой интенсивности движения.
62. Обеспеченность остановочными пунктами школьных автобусов определяется в зависимости от маршрута автобуса. Требования к организации такого остановочного пункта и к его территориальной доступности установлены в п. 6.4.53 СП 42.13330.2026 и в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28. Транспортному обслуживанию (до образовательной организации и обратно) подлежат обучающиеся общеобразовательных организаций и воспитанники дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, проживающие на расстоянии свыше 1 км от организации. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. 
63. Ширина улиц и дорог в красных линиях в отношении территорий исторических поселений определяется в соответствии с  Постановлением Правительства Самарской области от 27.12.2019 № 1019. 
64. В части организации парковок автомобилей, электромобилей, велосипедов и СИМ настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 24.


Таблица 24. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области транспорта и автомобильных дорог в части организации парковок автомобилей, электромобилей, велосипедов и СИМ
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	+

	2
	минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	+

	3
	минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами
	+



65. Показатели обеспеченности населения местами для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов обоснованы положениями приказа Минстроя России от 23.04.2025
№ 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования», пункта 8.113 СП 42.13330.2026.
Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также иных функциональных зон определяется на основе приложения И
СП 42.13330.2026.
В отношении многоквартирных домов значение нормативного показателя принято по расчётной формуле [4]:
		[4],
где: 
F – количество мест для хранения личного автотранспорта жителей многоквартирных домов, ед.;
N – количество жителей, определяемое по формуле [2], чел.;
f – показатель автомобилизации населения, принятый в размере 355 автомобилей на 1000 жит., исходя из сроков реализации документации по планировке территории условно соответствующим прогнозной автомобилизации на 2035 год (см. выше).
Подставив значение f и N по формуле [2], получим расчётную формулу [1], приведённую в основной части настоящих Нормативов:
,
где:
Σ ж.ф. – суммарная общая площадь квартир на рассчитываемой территории, кв.м;
k – расчётная жилищная обеспеченность, кв.м/чел., принимаемая по таблице 10 настоящих Нормативов. 
Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ рекреационных территорий и объектов отдыха определяется с учётом приложения И СП 42.13330.2026.
[bookmark: _Hlk236749873]Минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами, на стоянках автомобилей определяется на основании п. 8.136, 8.137 СП 42.13330.2026 и таблицы П.1 Приложения П СП 396.1325800.2018, в количестве не менее 5 % общего числа машино-мест, в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект.
Минимально допустимое количество мест для парковки велосипедов и СИМ, приведённых в таблице 7, в общем случае принято на основании количества машино-мест на парковках автомобилей при тех же нормируемых объектах с повышающим коэффициентом 2,0 в общем случае, с изменением в меньшую или большую сторону в зависимости от характера работы объекта, наличия потоков доставщиков товаров, курьеров, возрастного состава большинства потребителей, характера использования велосипедов и СИМ и т.п. факторов, определяемых экспертным путём.
Показатель мест постоянного хранения личных велосипедов и СИМ жителей многоквартирных домов обоснован экспертным путём исходя из обеспечения 80 % квартир.
Показатель вместимости гостевых стоянок велосипедов и СИМ, предназначенных для посетителей многоквартирных домов обоснован экспертным путём исходя из обеспеченности 1/10 от общего числа квартир, в основном для обслуживания служб доставки и курьеров, использующих в своей работе велосипеды и СИМ.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок легковых автомобилей (кроме парковок жилых домов) приведён на основании п. 8.125 СП 42.13330.2026, иных положений, а в случаях, не установленных в нормативных правовых актах – не более 500 метров, как расстояние максимально допустимого пешего подхода от парковки к объекту.
Для г. Тольятти этот показатель принят преимущественно равным пешему подходу от остановок общественного транспорта с тем, чтобы не создавать приоритет использованию легкового автомобиля в обслуживании застройки. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для велосипедов и СИМ принят целевым способом в размере 100 метров для г. Тольятти для того, чтобы предоставить максимально комфортные условия подъезда к нормируемым объектам с помощью велосипедов и СИМ по сравнению с автомобильным транспортом.
66. Максимально допустимый уровень территориальной доступности машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами, на стоянках автомобилей принимается по аналогии с парковками легковых автомобилей в отношении отдельно стоящих объектов капитального строительства, границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон (таблица 7).
[bookmark: _Toc214015797]Образование
67. Объекты местного значения в области образования определены на основании Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
68. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, относятся к полномочиям органов местного самоуправления городского округа.
69. В области образования настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 25.


Таблица 25. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области образования
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Обеспеченность населения общеобразовательными организациями
	+

	2
	Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями
	+

	3
	Обеспеченность населения организациями дополнительного образования детей
	+

	4
	Обеспеченность населения услугами центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. 

70. Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами образования в отношении профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, детских школ искусств, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обоснованы положениями Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденныхМинобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн.
71. Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами образования в отношении дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций обоснованы положениями СП 42.13330.2026 (приложение Л) на основании значений численности населения в соответствующей возрастной группе, полученного в результате прогноза развития демографической ситуации в Самарской области на период до 2044 года, выполненного в ходе подготовки проекта настоящих Нормативов. При этом полученное значение по возрастной группе школьников увеличено на повышающий коэффициент 1,1 с учётом имеющейся острой нехватки мест в общеобразовательных учреждениях.
[bookmark: _Toc214015798]72. Максимально допустимый уровень территориальной доступности образовательных организаций приняты в размере 500 м в г.н.п на основании положений пункта 2.1.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м в городах, в условиях стесненной городской застройки – 800 м.
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Культура и искусство
73. Полномочия органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления в области культуры и искусства определены статьей 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Россииот 09.10.1992
№ 3612-1;Федеральным законом от 29.12.1994№ 78-ФЗ«О библиотечном деле», Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
74. В области культуры настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 26.


Таблица 26. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области культуры 
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Обеспеченность населения библиотеками
	+

	2
	Обеспеченность населения музеями
	+

	3
	Обеспеченность населения театрами
	+

	4
	Обеспеченность населения концертными залами
	+

	5
	Обеспеченность населения цирками
	+

	6
	Обеспеченность населения учреждениями клубного типа
	+

	7
	Обеспеченность населения парками культуры и отдыха
	+

	8
	Обеспеченность населения кинозалами
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. 

[bookmark: _Toc214015800]75. В основной части настоящих Нормативов показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определены по Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным Распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025№ Р-494.
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Физическая культура и спорт
76. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта определены на основании Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
77. В области физической культуры и спорта настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 27.
Таблица 27. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области физической культуры и спорта
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности (ЕПСнорм)
	+

	2
	Обеспеченность населения территорией, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями
	+

	3
	Обеспеченность населения различными спортивными сооружениями и объектами 
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

78. В соответствии с Рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденными Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649, для таких объектов, как спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, малые спортивные площадки, универсальные спортивные игровые площадки, уличные тренажеры устанавливается радиус пешеходной доступности в размере 1000 метров. 
79. Для таких объектов, как стадионы, плавательные бассейны, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, физкультурно-спортивные комплексы (крытые) устанавливается транспортная доступность (на общественном транспорте) в размере не более 30 минут для городов с численностью населения более 100 тыс. чел. 
80. Номенклатура объектов спортивной инфраструктуры, рекомендуемых в Нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, приведена в таблице 28.
Таблица 28. Рекомендуемые объекты спортивной инфраструктуры для городов и сёл Самарской области в соответствии с Нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, утвержденными Приказом Минспорта России
от 19.08.2021 № 649 (справочно)
	[bookmark: _Toc214015802]Численность населения в населённом пункте
	Объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта

	от 50 до 500 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.

	от 500 до
5 000 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

	от 5 000 до 30 000 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола28 x 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

	свыше                30 000 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола28 x 15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания – 24 x 12 м); универсальный игровой зал (42 x 24 м); тренажерный зал (10 x 10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.



Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций
81. Объекты местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций определяются на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
82. В области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 29.

Таблица 29. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения
	+

	2
	Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами
	+

	3
	Обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах
	+

	4
	Обеспеченность населения постами спасателей на водных объектах
	+

	5
	Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны
	+


Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

83. Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами, санитарными постами на водных объектах, постами спасателей на водных объектах обоснована положениями методических рекомендаций «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (приложение 4) и Правилами обеспечения безопасности людей на водных объектах Самарской области, утвержденными Постановлением Правительства Самарской области
от 01.09.2025 № 495, которыми предусмотрено наличие на водных объектах в зонах отдыха и рекреации санитарных постов и постов спасателей независимо от численности отдыхающих.
[bookmark: _Toc214015803]84. Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны определяется на основании СП 165.1325800.2014. Значения максимальной доступности ЗС ГО (т.е. радиуса сбора укрываемых) определяются в п. 4.13 СП 88.13330.2022.
Поддержка сельскохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства
85. Полномочия органов местного самоуправления в области поддержки сельхозпроизводства, развития малого и среднего предпринимательства отнесены пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа.
86. Номенклатура нормируемых объектов и их мощностные характеристики определены в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными Приказом Минэкономразвития Россииот 15.02.2021 № 71.
87. Значение обеспеченности субъектов малого и среднего предпринимательства производственными территориями обосновано положениями пп. «е» п. 6.3.3. Требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденныхПриказом Минэкономразвития Россииот 14.02.2018 № 67.
[bookmark: _Toc214015805]
Создание условий для жилищного строительства
88. Полномочия органов местного самоуправления в области создания условий для жилищного строительства определены пунктом 6 части 1 статьи 14, пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и отнесены, таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов.
89. В области создания условий для жилищного строительства настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 30.
Таблица 30. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области создания условий для жилищного строительства
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Усреднённая жилищная обеспеченность:
	+

	2
	Расчётная жилищная обеспеченность
	+

	3
	Обеспеченность населения элементами
придомовой территории:
	+

	4
	Обеспеченность населения элементами благоустройства жилого микрорайона:
	+



90. В части усреднённой жилищной обеспеченности показатели обусловлены положениями пп. «б» п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Значение на период после 2036 года определено по экстраполяции.
91. В части расчётной жилищной обеспеченности показатели приняты с учётом области применения исключительно при подготовке документации по планировке территории. Учитывая, что для документации по планировке характерен горизонт реализации, как правило, не более 5 – 8 лет, значение расчётных показателей приведено с учётом возможности достижения целевых значений, установленных Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
92. В части обеспечения населения элементами придомовой территории показатели, приведённые в настоящих Нормативах, обоснованы в п. 7.29 и таблице 7.1 СП 476.1325800.2020.
93. В части обеспечения нормируемыми элементами благоустройства жилого микрорайона показатели, приведённые в настоящих Нормативах, обоснованы в п. 6.4.33 СП 42.13330.2026. Также, пунктом 124СанПиН 2.1.3684-21 предусмотрено, что земельные участки многоквартирных домов должны быть благоустроены, озеленены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием. Удельный вес площади таких элементов придомовых территорий приведён в настоящих Нормативах на основе таблицы 8.1 СП 476.1325800.2020 и пункта 6.4.39 СП 42.13330.2026.
[bookmark: _Toc214015806]
Массовый отдых населения
94. Полномочия органов местного самоуправления городских округов в области организации массового отдыха населения определены статьями 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
95. В области массового отдыха населения настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 31.
Таблица 31. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области массового отдыха населения 
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Обеспеченность зонами отдыха
	+

	2
	Озеленение зон отдыха
	+

	3
	Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. 

[bookmark: _Toc214015807]96. Озеленение зон отдыха (701010602) принято по пункту 10.16
СП 42.13330.2026.
Благоустройство и озеленение
97. Полномочия органов местного самоуправления городских округов в области благоустройства и озеленения территорий определены статьями 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
98. В области благоустройства и озеленения территории настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 32.
Таблица 32. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области благоустройства и озеленения территорий
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Обеспеченность населения озеленением различных видов
	+

	2
	Обеспеченность населения общественными уборными
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

99. Обеспеченность населения озеленёнными территориями принята по приложению М СП 42.13330.2026.
100. Определение размеров детского парка производится в МНГП в соответствии с Приложением МСП 42.13330.2026.
[bookmark: _Toc214015808]101. Обеспеченность населения уборными в населённых пунктах принята в соответствии с приложением Л к СП 42.13330.2026. Максимальный радиус доступности соответствует 15 минутам бодрого пешего хода при скорости
4 км/ч.
Инженерное обеспечение территорий
102. Полномочия органов местного самоуправления городских округов в области инженерного обеспечения территорий определены статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
103. В области инженерного обеспечения территории настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 33.
Таблица 33. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области инженерного обеспечения территорий
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Обеспеченность населения объектами водоснабжения и водоотведения
	+

	2
	Обеспеченность населения объектами теплоснабжения
	+

	3
	Норма водопотребления
	+

	4
	Продолжительность отопительного сезона
	+

	5
	Обеспеченность населения объектами энергоснабжения
	+

	6
	Обеспеченность населения объектами газоснабжения
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

104. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации водоснабжения и водоотведения не нормируется, так как определяется схемами водоснабжения и водоотведения муниципального образования в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов. Нормируемые показатели для объектов водоснабжения и водоотведения принимаются в соответствии с
СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».
105. Обеспеченность и территориальная доступность объектов теплоснабжения и снабжения населения топливом не нормируется, так как определяется схемой теплоснабжения муниципального образования в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов. 
Продолжительность отопительного сезона принимается в соответствии с СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (таблица 5.1).
106. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации электроснабжения не нормируется, так как определяется проектом электроснабжения населённого пункта в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов. 
[bookmark: _Hlk236753586]Укрупнённые показатели электропотребления принимаются в соответствии с приложением Г к СП 42.13330.2026.
107. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации газоснабжения не нормируется, так как определяется схемой газоснабжения для каждого населённого пункта в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов.
Норма потребления газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения, а также норма потребления газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей определяется в соответствии с
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
[bookmark: _Toc214015809]Основная доля перспективных объемов потребляемого газа приходится на теплоэнергетические объекты. Расход газа на источники тепла должен учитываться по расчету энергетической эффективности системы. Годовой расход газа этой категории потребителей определяется в соответствии с требованиями определения годовых тепловых нагрузок потребителей, подключенных к этому источнику тепла.
Обращение с отходами
108. Полномочия органов местного самоуправления городского округа в области обращения с отходами определены положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
109. В области обращения с отходами настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 34.
Таблица 34. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области обращения с отходами
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	+

	2
	Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов
	+


Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. 

110. К полномочиям органов местного самоуправления городского округа, относятся следующие полномочия, которые могут предполагать размещение объектов местного значения: 
создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
111. На территории муниципальных образований в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее – специальные площадки).
[bookmark: _Toc214015810]112. Требования к контейнерным площадкам и специальным площадкам устанавливаются СанПиН 2.1.3684-21.

Захоронение, организация ритуальных услуг
113. Полномочия органов местного самоуправления городскогоокруга, в области организации захоронения, ритуальных услуг определены статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
114. В области захоронения, организации ритуальных услуг настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 35.
Таблица 35. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области захоронения, организации ритуальных услуг
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Обеспеченность населения территориями кладбищ традиционного захоронения
	+



115. Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 42.13330.2026 и МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».
116. Как правило, площадь захоронений городских кладбищ с учетом планировочной организации составляет 65% от общей площади, согласно МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища составляет 3,3 кв.м на место.
[bookmark: _Toc214015811]117. Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического использования, поэтому установление максимальной территориальной доступности нецелесообразно.


Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования
118. Объекты местного значения городского округа в области организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования обусловлены в положениях Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 которого установлено наименование таких объектов – приюты для животных.Следует отметить, что ни в указанном законе, ни в Методических указаниях по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504, нет указаний на норматив размещения приютов, ввиду этого в настоящих Нормативах принято, что размещение приютов производится по указанию уполномоченного органа в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.
119. В области организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 36.
Таблица 36. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Приюты для животных
	+


[bookmark: _Toc214015812]Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

Иные области, необходимые в связи с решением вопросов местного значения
120. Помимо указанных выше, настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты в иных областях, приведённые в таблице 37.
Таблица 37. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ гор.округа

	1
	Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
	+

	2
	Муниципальный архив
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.



Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Самарской области 

Подраздел 7. Область применения расчетных показателей настоящих Нормативов

121. Применение показателей, установленных настоящими Нормативами, при градостроительном проектировании осуществляется в соответствии с таблицей 38.
Таблица 38. Применение показателей, установленных настоящими Нормативами, при разработке различных видов градостроительной документации
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	Виды градостроительной документации

	
	
	ГП
	ППТ
	ПЗЗ*

	В области транспорта и автомобильных дорог

	1
	Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием 
	+
	
	

	2
	Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием
	+
	
	

	3
	Доступность по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах
	+
	
	

	4
	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок
	+
	
	

	5
	Плотность магистральной улично-дорожной сети в пределах городского населенного пункта
	+
	+
	

	6
	Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании
	+
	+
	

	7
	Плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах
	+
	+
	

	8
	Обеспеченность остановками школьных автобусов
	+
	+
	

	9
	Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта
	+
	+
	

	10
	Уровень автомобилизации населения
	+
	
	

	11
	Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	
	+
	

	12
	Парковки велосипедов и СИМ на стоянках велосипедов и СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон:
	
	+
	

	13
	Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	
	+
	

	14
	Парковки велосипедов и СИМ на стоянках велосипедов и СИМ, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	
	+
	

	15
	Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах производственных, коммунально-складских зон и зон инженерной и транспортной инфраструктур
	
	+
	

	16
	Парковки велосипедов и СИМ на стоянках велосипедов и СИМ, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах производственных, коммунально-складских зон и зон инженерной и транспортной инфраструктур
	
	+
	

	17
	Минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами
	
	+
	

	В области образования

	1
	Дошкольные образовательные организации
	+
	+
	+

	2
	Общеобразовательные организации
	+
	+
	+

	3
	Организации дополнительного образования детей
	+
	+
	+

	4
	Детские школы искусств
	+
	+
	

	5
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	+
	
	

	В области культуры и искусства

	1
	Общедоступная библиотека городского округа
	+
	
	

	2
	Детская библиотека городского округа
	+
	
	

	3
	Краеведческий музей городского округа
	+
	
	

	4
	Художественный музей городского округа
	+
	
	

	5
	Тематический музей городского округа
	+
	
	

	6
	Театр драматический городского округа
	+
	
	

	7
	Театр юного зрителя городского округа
	+
	
	

	8
	Театр кукол городского округа
	+
	
	

	9
	Цирковая площадка 
	+
	
	

	10
	Учреждение клубного типа городского округа
	+
	
	

	11
	Парк культуры и отдыха городского округа
	+
	
	

	12
	Кинотеатр, кинозал, центр воспроизведения аудиовизуального контента городского округа
	+
	
	

	13
	Общедоступная библиотека / Общедоступная библиотека с детским отделением / Филиал общедоступных библиотек с детским отделением (в городских населенных пунктах)
	+
	
	

	14
	Общедоступная библиотека / Общедоступная библиотека с детским отделением / Филиал общедоступных библиотек с детским отделением (в сельских населенных пунктах)
	+
	
	

	15
	Детская библиотека
(в городских населенных пунктах)
	+
	
	

	16
	Детская библиотека
(в сельских населенных пунктах)
	+
	
	

	17
	Краеведческий музей (в городских населенных пунктах)
	+
	
	

	18
	Краеведческий музей
(в сельских населенных пунктах)
	+
	
	

	19
	Учреждения клубного типа
(в городских поселениях)
	+
	
	

	20
	Учреждения клубного типа 
(в сельских населенных пунктах)
	+
	
	

	21
	Кинотеатр, кинозал, центр воспроизведения аудиовизуального контента (в опорных населенных пунктах и городских населенных пунктах)
	+
	
	

	В области физической культуры и спорта

	1
	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности
	+
	+
	+

	2
	Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров (воркаут)
	+
	
	

	3
	Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями городского округа
	+
	+
	+

	4
	Стадионы с трибунами менее 1500 мест городского округа
	+
	+
	+

	5
	Плоскостные спортсооружения городского округа
	+
	+
	+

	6
	Спортивные залы общего пользования городского округа
	+
	+
	+

	7
	Бассейны крытые и открытые общего пользования городского округа
	+
	+
	+

	8
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности городского округа
	+
	+
	+

	9
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	+
	+
	+

	10
	Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями поселения
	+
	+
	+

	11
	Плоскостные спортсооружения поселения
	+
	+
	+

	12
	Спортивные залы общего пользования поселения
	+
	+
	+

	13
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности поселения
	+
	+
	+

	В области создания условий для жилищного строительства

	1
	Усреднённая жилищная обеспеченность
	+
	
	

	2
	Расчётная жилищная обеспеченность
	
	+
	

	3
	Обеспеченность населения элементами
придомовой территории
	
	+
	+

	4
	Обеспеченность населения элементами благоустройства жилого микрорайона
	
	+
	+

	В области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций

	1
	Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение
	+
	+
	

	2
	Аварийно-спасательные службы
	+
	
	

	3
	Санитарные посты на водных объектах в зонах отдыха и рекреации
	+
	
	

	4
	Посты спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации
	+
	
	

	5
	Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)
	+
	
	

	В области поддержки сельскохозяйственного производства, развития малого и среднего предпринимательства

	1
	Рынки сельскохозяйственной продукции вдоль автодорог 
	+
	
	

	2
	Обеспеченность субъектов малого и среднего предпринимательства производственными территориями
	+
	
	

	В области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

	1
	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	+
	+
	

	2
	Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов 
	+
	+
	

	В области захоронения и ритуальных услуг

	1
	Кладбище традиционного захоронения
	+
	
	

	В области массового отдыха населения

	1
	Зоны отдыха
	+
	
	

	2
	Озеленение зон отдыха 
	+
	
	

	3
	Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха
	+
	
	

	В области благоустройства и озеленения

	1
	Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Общегородского значения (всех видов)
	+
	+
	

	2
	Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Районного значения (всех видов)
	+
	+
	

	3
	Детские парки (в г. Самаре и г. Тольятти)
	+
	
	

	4
	Питомники древесных и кустарниковых растений
	+
	
	

	5
	Цветочно-оранжерейные хозяйства
	+
	
	

	6
	Общественная уборная в местах массового пребывания людей
	+
	
	

	В области инженерного обеспечения территорий

	1
	Продолжительность отопительного сезона для жилых и общественных зданий
	+
	+
	

	2
	Укрупнённая норма электропотребления
	+
	+
	

	3
	Использование максимума электрической нагрузки
	+
	+
	

	4
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения
	+
	+
	

	5
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	+
	+
	

	6
	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн
	+
	+
	

	7
	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями,
	+
	+
	

	8
	Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением
	+
	+
	

	В области организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования

	1
	Приюты для животных
	+
	
	

	В иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения

	3
	Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
	+
	
	

	4
	Муниципальный архив
	+
	
	


* в части установления в градостроительном регламенте расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.


Подраздел 8. Правила применения расчетных показателей настоящих Нормативов
122. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в МНГП производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
123. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
124. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. 
125. Отдельные показатели настоящих Нормативов определяют состав материалов по обоснованию документов территориального планирования, по обоснованию проекта планировки территории в части включения в этот состав предусмотренных градостроительным законодательством иных материалов, кроме прямо перечисленных в ГрК РФ.
126. Расчётные показатели, установленные в разделе I настоящих Нормативов, применяются при разработке градостроительной документации по следующей базовой формуле [5], если в разделе III не установлено иное.
	[5],
где:
 – искомое значение мощности объектов местного значения;
 – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения, установленный в разделе I настоящих Нормативов;
 – количественная характеристика натуральной величины, к которой привязан показатель (территория, население, группа населения и т.п.). 
Расчет нормативного значения численности населения на объект местного значения дополнительно использует метод математического округления к ближайшему целому числу: если первая из отделяемых запятой цифр, получившихся в результате расчёта по формуле [6] больше или равна числу 5 вне зависимости от наличия за ней значащих цифр, то последняя из оставляемых цифр увеличивается на единицу. В случае если первая из убираемых цифр меньше, чем 5, то увеличение не производится.
В отдельных случаях применяется также обратная формула [6]:
	[6].
Создание условий для жилищного строительства
127. Показатель усреднённой жилищной обеспеченности применяется для расчёта перспективной численности жилищного фонда и обратного расчёта по базовой формуле [5], где:
 – перспективная общая площадь жилищного фонда в пределах расчётной территории, чел.;
 – показатель усреднённой жилищной обеспеченности, кв.м.на 1 жит.;
 – количественная характеристика натуральной величины, к которой привязан показатель (территория, население, группа населения и т.п.). 
Разность между определённой таким образом перспективной общей площадью жилищного фонда и существующей общей площадью жилищного фонда, принятой по статистическим данным, служит основанием для оценки в генеральном плане объёмов перспективного жилищного строительства (с учётом выбытия жилищного фонда по причинам износа, реконструкции и т.п.). 
128. При расчёте мощностных показателей проектируемых объектов местного значения в составе документов территориального планирования площадки перспективного жилищного строительства (реконструкции) учитываются с дифференциацией показатели усреднённой жилищной обеспеченности в соответствии с таблицей 10 настоящих Нормативов по срокам реализации проектов жилищного строительства.
Захоронение, организация ритуальных услуг
129. Формула расчета [7]: 
     [7],
где:
П – значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мест захоронения;
Пб – базовые показатели обеспеченности местами захоронения – площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища. 
К – приведенная величина, равная 0,1.
Размер земельного участка для кладбища устанавливается из расчета
2 кв.м на место, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны кладбища: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.
Самарская область	
2010	2021	2022	2023	2024	3215532	3172925	3164384	3142683	3127842	г.о. Тольятти	
2010	2021	2022	2023	2024	719632	684709	681963	674630	667956	
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