Приложение № 1 к постановлению администрации

городского округа Тольятти от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код по ОКПД2 | Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг | Единица измерения | | Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением администрации | | Устанавливаемые требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам | | | | |
| код по ОКЕИ | Наименование | Характеристика | Значение характеристики | Характеристика | значение характеристики | | Обоснование отклонения значения характеристики | Функциональное значение |
| для органа местного самоуправления (без учета категорий и (или)групп должностей) | для подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий (без учета категорий и (или) групп должностей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 6 | 29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | 251 | Лошадиная сила | Мощность двигателя | 120 | Мощность двигателя | не закупаются | 120 |  |  |
| - | - | Комплектация | Предельное значение - норма/комфорт | Комплектация | Предельное значение -норма/комфорт |  |  |
| Предельное значение -люкс/кондиционер | В связи с производственной необходимостью более высоких качественных характеристик | Для выполнения работ по организации и контролю работ по лесовосстановлению агротехническому уходу и дежурству мобильной группы необходим автомобиль высокой проходимости, с комфортными условиями для обеспечения безопасности |
| 384 | Тыс.Руб. | Предельная цена | Не более 700 | Предельная цена | Не более 700 |  |  |
| Не более 950 | В связи с производственной необходимостью более высоких качественных характеристик | Для выполнения работ по организации и контролю работ по лесовосстановлению агротехническому уходу и дежурству мобильной группы необходим автомобиль высокой проходимости, с комфортными условиями для обеспечения безопасности |