

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Наименование выполняемых работ: Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2028 до 2040 года и  создание муниципальной информационной системы в сфере коммунальной инфраструктуры.
2. Место выполнения работ: Самарская область, городской округ Тольятти.
3. Сроки выполнения работ: 
· [bookmark: _GoBack]начало выполнения работ: с момента заключения контракта;
· окончание выполнения работ:	16.11.2027г.
4.	Цель использования результатов работ: Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти подлежит разработке на новый период с 2028 до 2040 года и приведения ее в соответствие с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения
поселений или городских округов.
5.	Общие требования к выполнению работ:
Работы необходимо выполнять согласно указанным в Техническом задании срокам и требуемым видам работ, с надлежащим качеством в соответствии с требованиями:
1. Проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». 
2. Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
3. Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
4. Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».
7. Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
8. Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов»;
9. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
10. Наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью допуска «совершенно секретно» и доступа к сведениям, раскрывающим схемы водоснабжения городов, выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О государственной тайне»;
11. Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти №1756 от 25.05.2018 г.
12. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1170.
13.  СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
14. СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
15. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
16.   Иные нормативные документы в сфере водоснабжения и водоотведения.
 «Подрядчик» выполняет работы своими силами и средствами. «Подрядчик» должен предоставлять всю запрашиваемую «Заказчиком» информацию о ходе выполнения работ в объеме и сроки, указанные «Заказчиком».
Перед началом выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» пояснительную записку, содержащую схемы и методы выполнения работ объекта закупки.

6. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
· Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 до 2028 года;
· Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 года до 2028 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2021 №3888-п/1;
· Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения, выполненная в программном комплексе Zulu;
· Действующий Генеральный план городского округа Тольятти;
· Утвержденные документы территориального развития;
•	Выданные разрешения на строительство в городском округе Тольятти;
· Иная информация и документы по запросу Подрядчика, необходимая для качественного выполнения работ.
· Исходные данные, предоставляемые заказчиком исполнителю и схема водоснабжения и водоотведения городского округа, являются собственностью Заказчика. Передача сведений, содержащихся в исходных данных, предоставляемых заказчиком исполнителю, третьим лицам без согласия Заказчика запрещается.
· Окончательные технические и иные решения по различным разделам разработанной схемы водоснабжения и водоотведения должны быть определены и согласованы с Заказчиком на стадии выполнения работ до оформления окончательных итогов.
· Исходные данные, предоставляемые заказчиком исполнителю, принятые технические и иные решения по различным разделам разработанной схемы водоснабжения и водоотведения должны быть согласованы с ресурсоснабжающими организациями городского округа Тольятти.

7.	Состав работ:
Глава 1. «Схема водоснабжения».
Глава 2. «Схема водоотведения».
Глава 3. Электронная модель систем водоснабжения
Глава 4. Электронная модель систем водоотведения
Глава 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Состав Главы 1. «Схема водоснабжения»
Схема водоснабжения включает в себя следующие разделы:
1. технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа в целом и по каждой системе отдельно;
2. направления развития централизованных систем водоснабжения городского округа в целом и по каждой системе отдельно;
3. баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно;
4. предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;
5. экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;
6. оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения (с разбивкой по годам);
7. плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно;
8. перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
9. Предложения по установлению гарантирующей организации в сфере водоснабжения в соответствии с нормами действующего законодательства с обоснованием предложения по определению данной организации.

Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа» содержит:
а)	описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории
городского округа на эксплуатационные зоны;
б)	описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами
водоснабжения;
в)	описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;
г)	описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:
-	описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;
· описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;
· описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);
· описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;
· описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;
· описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;
д)	описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;
е)	перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Раздел «Направления развития централизованных систем водоснабжения» содержит:
а)	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития
централизованных систем водоснабжения;
б)	различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городских округов.

Раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» содержит:
а)	общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;
б)	территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);
в)	структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городских округов (пожаротушение, полив и др.);
г)	сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;
д)	описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
е)	анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа;
ж)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;
з)	описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;
и)	сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);
к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;
л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;
м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);
н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);
о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;
п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:
а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;
б)	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;
в)	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; предусмотреть технологические решения реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями законодательства;
г)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;
д)	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;
е)	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского  округа и их обоснование;
ж)	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;
з)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;
и)	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:
а)	обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;
б)	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
в)	обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
г)	сокращение потерь воды при ее транспортировке;
д)	выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;
е)	обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.
Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:
а)	на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;
б)	на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» включает в себя с разбивкой по годам:
а)	оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
б)	оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам
капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения» содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:
а)	показатели качества воды;
б)	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в)	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
г)	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Состав Главы 2. «Схема водоотведения».
Схема водоотведения включает в себя следующие разделы:
1. существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;
2. балансы сточных вод в системе водоотведения;
3. прогноз объема сточных вод;
4. предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;
5. экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;
6. оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;
7.	плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;
8. перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
9. Предложения по установлению гарантирующих организаций в сфере водоотведения в соответствии с нормами действующего законодательства с обоснованием предложения по определению данной организации.

Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения городского округа» содержит:
а)	описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны;
б)	описание результатов технического обследования централизованных систем водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемых технологических схем очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;
в)	описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; определение статуса систем ливневой канализации (централизованная, нецентрализованная), не имеющих очистных сооружений;
г)	описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;
д)	описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;
е)	оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;
ж)	оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;
з)	описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;
и)	описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа;
к) сведения об отнесении централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.
        
Раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения» содержит:
а)	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;
б)	оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;
в)	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;
г)	результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;
д)	прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов.

Раздел «Прогноз объема сточных вод» содержит:
а)	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;
б)	описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и
технологические зоны);
в)	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;
г)	результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;
д)	анализ резервов (дефицита) производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения» содержит:
а)	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития
централизованной системы водоотведения;
б)	перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;
в)	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;
г)	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;
д)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;
е)	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;
ж)	границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы
водоотведения;
з)	границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:
а)	обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;
б)	организация централизованного водоотведения на территориях городских округов, где оно отсутствует;
в)	сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.
Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения» содержит:
а)	сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;
б)	сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения» включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения» содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а)	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б)	показатели очистки сточных вод;
в)	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
г)	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства.
Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
Состав Главы 3 и Главы 4. «Электронная модель систем водоснабжения» и Электронная модель систем водоотведения
а)	графическое представление объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории.
б)	описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора. пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;
г)	моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);
д)	определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и
канализационной сетей;
е)	гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);
ж)	расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, насосных станций
потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;
з)	оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и
отведения стоков;
Требования к разрабатываемой документации
1.	Выполнить оценку приростов объемов потребления горячей, питьевой, технической воды, а также объемов поступления сточных вод с учетом следующих требований:
· оценка прироста объемов водоснабжения и водоотведения осуществляется с учетом прогнозных приростов площади строительных фондов;
· прирост площади строительных фондов основывается на Генеральном плане городского округа Тольятти и на выданных разрешениях на строительство;
· учитывает анализ ретроспективы ввода площадей строительных фондов для каждого района городского округа Тольятти за 5 предшествующих лет, с целью определения линии тренда их прироста;
· перевод площадей площадок, представленных в Генеральном плане городского округа Тольятти, в площади строительных фондов осуществляется с использованием линий тренда найденных на основе ретроспективы для каждого района городского округа Тольятти.
2.	Выполнить разработку мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения основываясь на анализе:
· существующего состояния систем (изношенность и мощность объектов, наличие резерва/дефицита, необходимость увеличения диаметров трубопроводов и т.д.);
· фактических и перспективных значений объемов водоснабжения и водоотведения, включая анализ проектных и фактических нагрузок введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с 2014г.;
· перспективного состояния системы (учет перехода на закрытую схему ГВС, изношенность и мощность объектов, наличие резерва/дефицита, необходимость увеличения диаметров трубопроводов и т.д.);
· Проведение независимой оценки и выявление избыточных мероприятий, ранее предусмотренных «Схемами водоснабжения и водоотведения».

3. При разработке Главы 1 «Схема водоснабжения» предусмотреть мероприятия по обеспечению водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций (альтернативные источники водоснабжения).
4. При разработке Главы 2 «Схема водоотведения» предусмотреть необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованных систем водоотведения (канализации), включая дождевые (ливневые), к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоотведения.
5. Отдельным документом выполнить разработку принципиальной схемы отведения поверхностного стока городского округа Тольятти с территорий существующей и перспективной застройки с определением объёмов дождевых сточных вод по водосборным бассейнам, вариантов трассировки водосточных сетей и местоположения перекачивающих насосных станций, локальных очистных сооружений с предоставлением графических материалов. Выполнение расчета стоимости проектных и строительно-монтажных работ сетей и сооружений.
6. Требования к муниципальной информационной системе в сфере коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти.
Требования, состав уровней и параметры работы с муниципальной геоинформационной системе инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения:
6.1 Муниципальная геоинформационная система инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения муниципального образования (далее по тексту - Система) развивается (обновляется) на двух взаимосвязанных уровнях.
6.2 Система развивается (обновляется) для взаимодействия между собой органов власти муниципального образования, организаций, обслуживающих объекты системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования, иных заинтересованных лиц, связанных с водоснабжением и водоотведением. Посредством Системы обеспечивается контролируемый доступ, просмотр и редактирование пользователями сведений о системах водоснабжения и водоотведения.
6.3 Система должна реализовываться Исполнителем через сервер (устройство) находящееся в собственности Исполнителя с возможность одновременного доступа к Системе не менее 15 (пятнадцати) пользователей.
Исполнитель должен иметь сертифицированное программное обеспечение ГИС «Zulu», включая ZuluGIS Online веб-клиент для ZuluServer, и программно-расчетный комплекс для моделирования гидравлических режимов в сетях водоснабжения и водоотведения ZuluHydro/ZuluDrain версия «2021», с обязательным наличием следующих расчетных модулей:
- Конструкторский расчет водопроводной сети;
- Поверочный расчет водопроводной сети;
- Конструкторский расчет сети водоотведения;
- Поверочный расчет сети водоотведения;
- Построение пьезометрического графика.
6.4 Хранение данных Системы на сервере должно быть построено Исполнителем на основе технических решений, обеспечивающих сохранность информации, недоступность для несанкционированного доступа и быстрое восстановление функционирования системы при сбоях. 
6.4.1. Поставляемые Исполнителем модули должны соответствовать актуальной версии Программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGIS 2021», «ZuluThermo 2021» или новее.
6.5. Описание уровней Системы.

6.5.1. Первый уровень. 
6.5.1.1 Первый уровень - версия, предназначенная для доступа и ознакомления с отображаемой информацией посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с мобильных устройств. Версия Системы первого уровня должна быть реализована на основе веб-приложения, позволяющего работать из веб-браузера, с возможностью получения данных инженерных слоев электронной модели, выполнять поисковые запросы, отображать объекты слоев на карте, предоставлять доступ к различным документам и фотографиям, иметь механизм вывода подробной информации по каждому объекту.
6.5.1.2 Исполнителем должны быть обеспечены пользователям Системы, при работе с ZuluGIS Online веб-клиент для ZuluServer, следующие возможности:
- получение информации/данных OpenStreetMap по «клику» в области карты;
- осуществлять поиск, представленный в виде строки для ввода запроса.
- навигацию по карте в виде:
- произвольного перемещение карты;
- произвольного масштабирования карты
- масштабирование выделенной области;
- масштабирование по габаритам слоя;
- поворот карты;
- переход по координатам карты.
6.5.1.3 Система должна позволять при работе с табличными данными, просматривать информацию/атрибуты объектов, просматривать фотографии и документы, выполнять запросы к базам данных.
8.5.1.4. По требованию Заказчика Исполнитель должен обеспечить возможность разграничения предоставления доступа к данным Системы различным группам пользователей. Для этого каждому пользователю Системы должен быть назначен логин и пароль, которые определят, какие операции с данными указанному пользователю разрешены.

6.5.2 Второй уровень. 
6.5.2.1 Второй уровень - система с доступом к базе данных Системы со стационарных персональных компьютеров с двухуровневым правом просмотра/редактирования. 
6.5.2.2. По требованию Заказчика Исполнитель должен обеспечить возможность разграничения предоставления доступа к данным Системы различным группам пользователей. Для этого каждому пользователю Системы должен быть назначен логин и пароль, которые определят, какие операции с данными указанному пользователю разрешены.
6.5.2.3. Исполнителем должны быть обеспечены пользователям Системы, при работе с стационарного рабочего места, следующие возможности:
- проведение гидравлических расчетов сетей;
- анализ итогов расчета сетей;
- построение пьезометрических графиков;
- экспорт и импорт слоев в другие ГИС;
- гибкую настройку слоев – создание надписей, тематических раскрасок, создание новых типов и режимов, настройки баз данных, смена проекций слоев.
6.5.2.4. Исполнитель должен программными средствами обеспечить пользователю Системы самостоятельное редактирование данных, загрузку и вывод статистической информации, с использованием расчетных моделей, указанных в п. 16.1.3. настоящего технического задания.

6.5.3 Третий уровень - Закрытая версия системы муниципальной интерактивной системы инженерной коммунальной инфраструктуры.
6.5.3.1. Система должна быть реализована на основе поставляемого подрядчиком программно-расчетного комплекса для моделирования гидравлических режимов в сетях водоснабжения и водоотведения ZuluHydro/ZuluDrain версия «2021», с обязательным наличием следующих расчетных модулей:
- Конструкторский расчет водопроводной сети;
- Поверочный расчет водопроводной сети;
- Конструкторский расчет сети водоотведения;
- Поверочный расчет сети водоотведения;
- Построение пьезометрического графика.

6.5.3.2. Закрытая версия системы позволяет Заказчику самостоятельное редактирование данных, загрузка и вывод статистической информации, а также реализацию в полной мере возможностей и задействование всего функционала, описанного в п. 15.1 «Возможности электронной модели» второй части технического задания.
8.6 Технические требования:
Требования к серверу (устройству) Исполнителя:
- процессор: 1.6 ГГц и выше;
- память: 2 ГБ и выше;
- диск: 1,5 Гб свободного места на жестком диске;
- видеоадаптер - для ОС Windows с поддержкой разрешения 1024 x 768 и полноцветного режима True Color (рекомендуется видеокарта, совместимая с DirectX 9 и выше);
База данных: SQL
Корректное отображение в браузерах:
- Internet Explorer 11.0 и выше;
- Mozilla Firefox 81.0 и выше;
- Google Chrome 89.0 и выше;
- Opera 74.0 и выше.
Совместимость с операционной системой:
- OC Windows;
- ОС Linux.

7. Требования к качеству выполняемых работ:
«Подрядчик» должен выполнять все работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативно-техническими требованиями, технологиями, СНиП, СП, ГОСТ, ТУ и правилами техники безопасности.

8. Требования к предоставлению результатов работы:
Результатом работ является:
-	текстовые и графические материалы в формате DOC и PDF, содержащие все необходимые разделы и составные части согласно Техническому заданию;
-	расчеты, выполненные не в электронной модели, в формате xsl;
-	электронная модель в формате полностью совместимым с используемым заказчиком программном комплексе «Zulu», 
-  муниципальная информационная система в сфере коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти, выполненная и функционирующая на основе электронной модели и программного обеспечения «Zulu» (либо эквивалента) в соответствии с требованиями Главы 3 и Главы 4. «Электронная модель систем водоснабжения» и Электронная модель систем водоотведения, а также раздела 8 «Требования к муниципальной информационной системе в сфере коммунальной инфраструктуры городского округа в части водоснабжения и водоотведения. Логины и пароли.
Комплект документации по разработке Схемы в 4 (четырех) комплектных экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе. 
9. Требования  к безопасности  выполнения  работ и безопасности  результатов  работ:
«Подрядчик» организует безопасное производство работ, а также работу по охране труда и технике безопасности.
10.	Гарантийный срок:
Гарантийный срок на выполненную работу составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ без разногласий. В течение гарантийного срока после передачи результатов работ Заказчику Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание, а именно:
замечания к разработанной Схеме водоснабжения и водоотведения, устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.
11.	Состав отчетных документов.
Состав отчетных документов включает в себя соответствующие требованиям постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» текстовые и графические материалы основных разделов Схемы водоснабжения и водоотведения и обосновывающих материалов, которые предоставляются «Заказчику» на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе в полном объеме и экспертное заключение в 2 экз. 
Предусмотреть и сформировать публичную версию схемы водоснабжения и водоотведения (за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне) для публикации на официальном сайте и пользованием сотрудниками, не имеющими доступ к сведениям, отнесенных к гостайне.
Муниципальная информационная система должна соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Логины и пароли для доступа в систему.
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