ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации городского округа Тольятти
«О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по путепроводу через ж/д перегон Жигулевское Море – Химзаводская, 
а/д по ул. Нижнегородская и местный проезд на км 4+410 
автомобильной дороги по ул. Громовой»

Разработчиком Проекта является департамент дорожного хозяйства 
и транспорта (далее – Департамент).
Проект подготовлен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием железобетонных конструкций путепровода через ж/д перегон Жигулевское Море – Химзаводская, а/д по ул. Нижнегородская и местный проезд на км 4+410 автомобильной дороги по ул. Громовой (далее – Сооружение), в соответствии 
с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 2 статьи 2 Закона Самарской области от 10.04.2013 № 25-ГД «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области», пунктами 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в Самарской области, утверждённым Постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2014 № 180.
Сооружение представляет собой балочный, разрезной, железобетонный, пятипролётный путепровод, выполненный по схеме 15,00 + 3×21,00 + 15,00 м (расчётная схема – 14,40 + 3×20,40 + 14,40 м), габарит Г-23,90 м. Полная длина путепровода по задним граням устоев составляет 105,50 м, ширина в свету между перилами – 26,56 м. По типу пролётные строения ПС-1, ПС-5 – ребристые балки без диафрагм таврового сечения, ПС-2 – ПС-4 – ребристые балки без диафрагм двутаврового сечения. Год постройки – 1977-1978 год, проектная и строительная организации Мостотряд № 21 треста Мостострой № 3. Эксплуатирующей организацией является администрация городского округа Тольятти. Проектные временные нагрузки – Н-30 и НК-80. Габарит по высоте ограничен линиями троллейбусного движения и составляет 4 м.
В 2026 году в соответствии с муниципальным контрактом от 14.04.2026 
№ 0142300010026000024 выполнена периодическая диагностика Сооружения. Обследование проводилось ООО «Центр Дорожного Проектирования» 
(г. Воронеж), технический отчёт составлен по состоянию на апрель 2026 г. 
Согласно заключению о техническом состоянии строительных конструкций выявлены следующие дефекты: трещины в покрытии проезжей части в зоне деформационных швов; грунтовые отложения в пределах полос безопасности; несоответствие геометрических размеров ограждений безопасности нормативным требованиям; недостаточная высота перильного ограждения; грунтовые отложения на прохожей части тротуаров; несоответствие габарита прохода по ширине тротуаров действующим нормативным требованиям; нарушение герметичности деформационных швов; локальное нарушение гидроизоляции мостового полотна; деградационное разрушение бетона парапетного ограждения безопасности 
с оголением арматуры и её коррозией; смятие и расслоение опорных частей типа РОЧ; выщелачивание бетона с отложением солей на поверхности пролётных строений; деградационное разрушение бетона в отдельных элементах пролётных строений с оголением арматуры и её коррозией; разрушение бетона торцов тавровых балок; образование трещин в ребре тавровой балки пролётного строения; следы протечек на ригелях опор; завал верхних поверхностей ригелей крайних опор грунтом; образование трещин в ригелях крайних опор; деградационное разрушение бетона ригелей промежуточных опор с оголением арматуры и её коррозией; отслоение бетона в отдельных элементах опор без оголения арматуры; образование волосяных трещин в отдельных стойках опор; образование пустот под переходной тротуарной плитой на сопряжении № 1 справа; разрушение укрепления конуса № 1 слева; зарастание растительностью укрепления конусов насыпи и лестничного схода.
[bookmark: _GoBack]По результатам квалификации выявленных дефектов и повреждений, 
в соответствии с ОДМ 218.3.014-2011, а также по результатам выезда специалистов Департамента к месту нахождения Сооружения и детального визуального осмотра установлено, что техническое состояние строительных конструкций путепровода является неудовлетворительным и оценивается в 2 балла (макс.: 5; мин.: 0), безопасная эксплуатация Сооружения в нормальном режиме невозможна. Грузоподъёмность Сооружения не соответствует нормативной: по результатам расчётов, выполненных с учётом влияния дефектов и фактических постоянных нагрузок, получены минимальные классы нагрузок К(АК) = 9,0, К(НК) = 7,8, 
К(ЭН) = 24,4. Сооружение не может эксплуатироваться в нормальном режиме 
под временные нагрузки А11 и Н11, в связи с чем требуется введение ограничений по пропуску транспортных средств.
Департаментом предлагается ввести временное ограничение движения транспортных средств по путепроводу для транспортных средств, общая фактическая масса которых превышает 20 тонн, а нагрузка на ось превышает 
9 тонн. Указанные значения соответствуют рекомендациям технического отчёта, согласно которым в потоке допустимая общая масса составляет 24,4 т при осевой 9,4 т, а одиночным порядком – 56,8 т при осевой 14,2 т. Принятые значения 20 т 
и 9 т обеспечивают необходимый запас и соответствуют дорожным знакам 
3.11 «Ограничение массы» и 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Продолжительность временного ограничения устанавливается с момента вступления в силу постановления до даты окончания строительно-монтажных работ по реконструкции путепровода.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и информирования пользователей автомобильными дорогами предусматривается установка дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» (20 т) и 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» (9 т) в районе путепровода и на подходах 
к сооружению силами МКУ «ЦОДД ГОТ» на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также установка информационных щитов 
со схемой объезда на маршруте объезда силами МКУ «ЦОДД ГОТ» 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 
На автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Обводное шоссе г. Тольятти» предусматривается организация установки информационных щитов со схемой объезда и дорожных знаков 3.11 и 3.12 
по уведомлению министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, на автомобильной дороге общего пользования федерального значения 
М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск организация установки информационного щита о введении временного ограничения движения 
по уведомлению ФКУ «Поволжуправтодор». 
Места размещения информационных щитов и дорожных знаков подлежат согласованию с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ФКУ «Поволжуправтодор». Маршрут объезда определён 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
(ул. Коммунистическая, ул. Ярославская, Поволжское шоссе) и автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Обводное шоссе г. Тольятти». Схемы организации дорожного движения разработаны МКУ «ЦОДД ГОТ» 
и прилагаются к проекту постановления.
Выполнение работ по установке дорожных знаков и информационных щитов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется силами МКУ «ЦОДД ГОТ» в пределах средств, предусмотренных на содержание автомобильных дорог. 
Установка информационных щитов и дорожных знаков на автомобильной дороге регионального значения «Обводное шоссе г. Тольятти» и на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» осуществляется их владельцами – министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ФКУ «Поволжуправтодор» соответственно – за счёт средств соответствующих бюджетов. 
Дополнительных средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию Проекта не требуется. Принятие Проекта не потребует внесения изменений в иные муниципальные правовые акты городского округа Тольятти и соответствует действующему федеральному законодательству и законодательству Самарской области.
Учитывая неудовлетворительное техническое состояние путепровода через ж/д перегон Жигулевское Море – Химзаводская, а/д по ул. Нижнегородская 
и местный проезд на км 4+410 автомобильной дороги по ул. Громовой, снижение грузоподъёмности до значений ниже нормативных и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, Департамент предлагает принять постановление администрации городского округа Тольятти о введении временного ограничения движения транспортных средств по указанному путепроводу.


Руководитель департамента 					                  С.Ф. Святогорский



